- Haut
- Connexion réseau
- Raccordement au pupitre de contrôle de caméras (AW-RP150G)
- Réglage du pupitre de contrôle de caméras AW-RP150G

# Réglage du pupitre de contrôle de caméras AW-RP150G

Pour plus de détails sur le réglage du AW-RP150G, reportez-vous au Guide de fonctionnement du pupitre de contrôle de caméras AW-RP150G.

REMARQUE

- Les informations suivantes relatives à la caméra sont nécessaires pour se connecter au AW-RP150G.

  - Nom du compte de l’utilisateur

  - Mot de passe

  - Adresse IP

  - Numéro de port : la valeur définie dans le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [PORT DE CONTRÔLE À DISTANCE]

- Pour le micrologiciel de l’AW-RP150G, utilisez la Ver.2.10-00-0.03 ou supérieure.

- Pour plus de détails sur le fonctionnement de ROP setup software, reportez-vous au Mode d’emploi de l’AW-RP150G.

- Pour ROP setup software, utilisez la Ver.2.1.0.0 ou supérieure.

Haut de page