- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Audio numérique

# Audio numérique

Signal audio en enregistrement | P2 : 48 kHz/24 bits, 4ch (à l’exception de l’AVC-LongG12) 48 kHz/16 bits, 4ch (AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG12) 24 bits/16 bits de AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 peuvent être sélectionnés dans le menu Proxy : 48 kHz/16 bits, 2ch MOV: 48 kHz/24 bits, 4ch AVCHD: 48 kHz/16 bits, 2ch
Format d’enregistrement audio | P2 : LPCM Proxy : AAC MOV: LPCM AVCHD: Dolby AudioTM
Hauteur | Menu modifiable 12 dB/18 dB/20 dB

Haut de page