- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Enregistreur à carte mémoire

# Enregistreur à carte mémoire

Support d’enregistrement | Logement de la carte × 2 Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC : UHS-I/UHS-II, UHS compatible Speed Class 3, vidéo compatible Speed Class V90 Carte microP2 (série A/série B) Il est possible d’enregistrer sur des cartes mémoire SDXC au format P2. Il est recommandé d’utiliser une carte dont le bon fonctionnement a été vérifié par Panasonic.
Emplacement d’enregistrement | Logement pour carte microP2/SDXC UHS-II × 2
Nombre de pixels d’enregistrement | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 720×576 (SD), 720×480 (SD) (AVC-Intra 50 : 1440×1080, 960×720)
Format de fichier d’enregistrement | P2 (compatible P2 MXF), MOV (HEVC), MOV (AVC), AVCHD Proxy : MOV (AVC)
Fréquence système | 59,94 Hz/50,00 Hz
Format d’enregistrement | P2 AVC-Intra 422, AVC-LongG50, AVC-LongG25, AVC-LongG12 AVC-Intra 200, AVC-Intra 100, AVC-Intra 50 Proxy : 4:2:0 (8 bits) AVC-Proxy G6 MOV : 4:2:0 (10 bits) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M/HEVC LongGOP 100M MOV : 4:2:0 (8 bits) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV : 4:2:2 (10 bits) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM/SA
Signal vidéo en enregistrement | 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p 1440×1080/59,94i, 50i (AVC-Intra 50) 960×720/59,94p, 50p (AVC-Intra 50) 720×480/59,94i, 720×576/50i
Durée d’enregistrement et de lecture | Lorsqu’une carte microP2 de 64 GB est utilisée 1080-59,94p, 50p/AVC-Intra 422, 1080-59,94i, 50i/AVC-Intra 200 Environ 32 minutes 1080-59,94i, 50i/AVC-Intra 100 Environ 1 heure 4 minutes 1080-59,94i, 50i/AVC-LongG50 Environ 2 heures 8 minutes 1080-59,94i, 50i/AVC-LongG25 Environ 4 heures 16 minutes Lorsqu’une carte mémoire de 64 GB SDXC est utilisée 3840×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Environ 55 minutes 1920×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Environ 1 heure 20 minutes 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Environ 2 heures 40 minutes
Fonction deux cartes | Enregistrement simultané, retardeur d’enregistrement, enregistrement en arrière-plan
Enregistrement spécial | Pré-enregistrement, enregistrement par intervalles, enregistrement avec estampille temporelle, enregistrement proxy

Haut de page