- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Réglage pour chaque protocole et démarrage de la diffusion continue

# Réglage pour chaque protocole et démarrage de la diffusion continue

## RTMP(S)

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [PROTOCOLE DE STREAMING] → [RTMP(S)].

Définissez la destination.

Pour plus de détails sur le réglage de la destination de diffusion continue, reportez-vous à la section « Réglage de la destination ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [ON].

Si la caméra est connectée à la destination de transmission par un réseau, elle démarre la transmission de la vidéo en diffusion continue.

- Pour arrêter la transmission de l’image de diffusion continue, sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [OFF].

REMARQUE

- Le format H.265 est indisponible dans la diffusion continue 4K.

- Le menu [DÉMAR.] ne peut pas être sélectionné lorsque la diffusion continue ne peut pas démarrer, par exemple parce que le réseau n’est pas connecté, etc.

- Le démarrage ou l’arrêt de la diffusion continue sur la caméra peut être assigné à la touche USER. (Attribution d’une fonction aux touches USER)

  La diffusion continue ne démarre pas si vous appuyez sur la touche USER ou touchez l’icône de la touche USER lorsque le menu ou l’écran des miniatures est affiché.

- IPv6 ne peut pas être utilisé pour RTMP(S).

- Pour les réglages tels que l’URL, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- La diffusion continue peut s’avérer impossible selon la condition d’utilisation du service de diffusion continue.

- Le réglage de l’[URL RÉCEPTEUR] est impossible lorsque [DONNÉE TYPE] est réglé sur [CLOUD]. Réglez ceci après avoir effectué l’opération pour [EFFACER (MÉMOIRE)] une fois.

## RTSP

Lancez la diffusion continue avec une opération du logiciel d’application ou d’un périphérique du côté destinataire (ci-après dénommé « côté destinataire »).

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [PROTOCOLE DE STREAMING] → [RTSP].

Réglez le port de veille avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE RTSP] → [PORT] de la caméra si nécessaire.

Spécifiez l’adresse IP et le chemin de la caméra comme suit du côté destinataire, puis lancez la diffusion continue.

rtsp://(Adresse IP):(Numéro de port)/stream

REMARQUE

- Arrêtez la diffusion continue avec l’opération du côté destinataire.

- Pour plus de détails sur les opérations permettant de lancer la diffusion continue à partir du logiciel d’application, veuillez consulter le manuel concernant le côté destinataire.

- Il est impossible de lancer la diffusion continue tant que l’écran des vignettes est affiché.

#### Diffusion continue avec Multicast

Une diffusion continue peut être distribuée à plusieurs récepteurs via un routeur pris en charge, etc. lorsque la fonction Multicast est utilisée.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE RTSP] → [MULTICAST] → [ACTIVER].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING], puis spécifiez [ADRESSE DE MULTICAST] et [PORT DE MULTICAST].

- Définissez [ADRESSE DE MULTICAST] dans la plage suivante.

  IPv4 : 224.0.1.0 à 239.255.255.254

  IPv6 : adresse Multicast commençant par FF

- Sélectionnez [PORT DE MULTICAST] dans la plage de 1024 à 50000.

Spécifiez l’adresse de la caméra et lancez la diffusion continue avec le logiciel d’application.

REMARQUE

- Selon la spécification du périphérique recevant la diffusion continue et le routeur connecté, la qualité de l’image vidéo peut ne pas être préservée. Pour effectuer une diffusion continue en multicast, contactez l’administrateur du réseau en cours d’utilisation et préparez l’environnement de communication approprié.

- Désactivez la carte LAN à ne pas utiliser lors de la réception de l’image Multicast à afficher sur un ordinateur sur lequel plusieurs cartes LAN sont installées.

- La plage de diffusion continue peut être réglée avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE RTSP] → [TTL/LIMITE HOP]. Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

## Client SRT

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [PROTOCOLE DE STREAMING] → [CLIENT SRT].

Définissez la destination.

Pour plus de détails sur le réglage de la destination de diffusion continue, reportez-vous à la section « Réglage de la destination ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [ON].

Si la caméra est connectée à la destination de transmission par un réseau, elle démarre la transmission de la vidéo en diffusion continue.

- Pour arrêter la transmission de l’image de diffusion continue, sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [OFF].

REMARQUE

- La diffusion continue en 23,98 Hz est impossible avec SRT.

- Le menu [DÉMAR.] ne peut pas être sélectionné lorsque la diffusion continue ne peut pas démarrer, par exemple parce que le réseau n’est pas connecté, etc.

- Le démarrage ou l’arrêt de la diffusion continue sur la caméra peut être assigné à la touche USER. (Attribution d’une fonction aux touches USER)

- La diffusion continue ne démarre pas si vous appuyez sur la touche USER ou touchez l’icône de la touche USER lorsque le menu ou l’écran des miniatures est affiché.

- Pour les réglages tels que l’URL, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- La diffusion continue peut s’avérer impossible selon la condition d’utilisation du service de diffusion continue.

- La plage de diffusion continue peut être réglée avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE SRT] → [TTL/LIMITE HOP]. Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

- Selon l’environnement, le temps de retard peut être réglé avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE SRT] → [LATENCE]. Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

- Les réglages de [URL DEST], [ID DE STREAM], [CRYPTAGE] et [PHRASE DE PASSE] sont impossibles lorsque [DONNÉE TYPE] est réglé sur [CLOUD]. Réglez ceci après avoir effectué l’opération pour [EFFACER (MÉMOIRE)] une fois.

## Écoute SRT

Lancez la diffusion continue avec une opération du logiciel d’application ou d’un périphérique du côté destinataire (ci-après dénommé « côté destinataire »).

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [PROTOCOLE DE STREAMING] → [RÉCEPTEUR SRT].

Définissez les éléments suivants avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE SRT] de la caméra.

- Définissez le port de veille avec [PORT].

- Si les données de diffusion continue doivent être chiffrées, sélectionnez la méthode de chiffrage [CRYPTAGE], puis saisissez la phrase de passe sous [PHRASE DE PASSE].

Spécifiez l’adresse IP et l’ID de flux de la caméra comme suit du côté destinataire, puis lancez la diffusion continue.

srt://(Adresse IP):(Numéro de port)

- L’ID de flux est fixé sur la valeur suivante en mode d’écoute SRT.

  #!::m=publish,r=PanasonicStream

REMARQUE

- La diffusion continue en 23,98 Hz est impossible avec SRT.

- Arrêtez la diffusion continue avec l’opération du côté destinataire.

- Pour plus de détails sur les opérations permettant de lancer la diffusion continue à partir du logiciel d’application, veuillez consulter le manuel de chaque logiciel d’application.

- La plage de diffusion continue peut être réglée avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE SRT] → [TTL/LIMITE HOP]. Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

- Selon l’environnement, le temps de retard peut être réglé avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE SRT] → [LATENCE]. Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

- Il est impossible de lancer la diffusion continue tant que l’écran des vignettes est affiché.

Haut de page