- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Fonction AE&AF de détection/suivi de visage

# Fonction AE&AF de détection/suivi de visage

## Fonction AE&AF de détection de visage

Un visage est détecté à partir de l’image d’enregistrement, et la mise au point et l’exposition sont ajustées sur ce visage.

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12] → [DETECT VISAGE].

Sélectionnez la fonction à utiliser dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [DETECT VISAGE/MODE SUIVI].

- Sélectionnez [DETECT VISAGE/SUIVI AF] lors de l’utilisation avec la mise au point automatique uniquement.

- Sélectionnez [DETECT VISAGE/SUIVI AE&AF] lors de l’utilisation avec la mise au point automatique et la correction d’exposition.

Sélectionnez l’un des paramètres suivants afin que la mise au point automatique et la correction d’exposition (diaphragme auto, obturateur automatique, gain automatique) fonctionnent.

- Mode automatique : basculez le commutateur <AUTO/MANUAL> sur <AUTO>, puis réglez l’opération sur la correction automatique avec le menu [CAMÉRA] menu → [BOUTON AUTO]. ([BOUTON AUTO])

- Mise au point automatique : basculez le commutateur <FOCUS> sur <A>. (Commutateur <FOCUS>)

- Diaphragme auto : commutez sur le diaphragme auto avec la touche <IRIS>. (Touche <IRIS>)

Appuyez sur la touche USER assignée à [DETECT VISAGE] ou touchez l’icône de touche USER.

ou s’affiche sur l’écran d’image de la caméra, et la détection de visage commence. (Mode de détection de visage)

- Les visages détectés s’affichent dans des cadres (orange : cadre de visage principal, blanc : cadre de détection de visage).

  La mise au point automatique et la correction d’exposition sont effectuées par rapport au cadre de visage principal.

- Le nombre maximal de cadres de détection de visage s’élève à 9, et celui qui est plus grand et plus près du centre de l’image est prioritaire.

## Fonction AE&AF de suivi

Lorsque vous touchez un sujet au hasard sur le moniteur LCD en mode de détection de visage, la mise au point et l’exposition sont ajustées constamment et automatiquement pendant le suivi de ce sujet.

s’affiche sur l’écran d’image de la caméra, et le suivi commence. (Mode de suivi)

- Un cadre vert (cadre de suivi) s’affiche sur le sujet touché.

- Pour changer de sujet à suivre, touchez un sujet au hasard.

- Le mode de suivi se termine et revient en mode de détection de visage dans les cas suivants :

  - Lorsque l’alimentation est rétablie

  - Lorsque vous appuyez sur la touche <THUMBNAIL> pour commuter entre l’écran des vignettes et l’écran d’image de la caméra

  - Lorsque vous appuyez sur la touche USER assignée à [DETECT VISAGE], ou lorsque vous touchez l’icône de touche USER

  - Lorsque vous appuyez sur la touche <EXIT>

  - Lorsque le sujet touché ne peut pas être suivi

    (Le cadre de suivi clignote en rouge et disparaît au bout d’environ trois secondes. Le mode de suivi continue si le sujet est à nouveau détecté avant la disparition du cadre de suivi, ou si un autre sujet est touché.)

REMARQUE

- Les contenus du cadre de détection de visage et du cadre de suivi peuvent être sélectionnés dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [DÉTECTION VISAGE].

- Le cadre de détection de visage et le cadre de suivi ne s’affichent pas sur l’image de sortie de la borne <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT>.

- Si la mise au point automatique n’est pas définie, ou s’affiche et la détection de visage ne s’effectue pas.

- Lorsque tous les paramètres suivants sont désactivés : diaphragme auto, obturateur automatique et gain automatique, la correction d’exposition ne fonctionne pas, même si le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [DETECT VISAGE/MODE SUIVI] → [DETECT VISAGE/SUIVI AE&AF] est défini.

- Le mode de détection de visage ne fonctionne pas dans les cas suivants :

  - Lorsque vous utilisez la fonction d’affichage agrandi dans la fonction d’assistance de mise au point

  - Lorsque l’enregistrement IR est activé

  - Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] → [ON] est défini

  - Lorsque le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [ON] est défini

  - Lorsque l’obturateur lent est sélectionné

  - Lorsque la fonction de mode de zone ou la fonction de réglage de la largeur de la zone de mise au point automatique est en marche

- Si la mise au point automatique n’est pas définie, le passage en mode de suivi ne se fera pas, même si le sujet sur le moniteur LCD est touché.

- Le sujet ne peut pas être touché pendant la prise de vue en miroir.

Haut de page