- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Ajout d’un repère de prise à un clip

# Ajout d’un repère de prise à un clip

Cette caméra peut ajouter un repère de prise à la vignette d’un clip afin de le distinguer des autres clips.

#### Attribution de [MARQUE CLICHÉ] à la touche USER

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12] → [MARQUE CLICHÉ].

#### Ajout d’un repère de prise à la vignette d’un clip

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

L’écran des miniatures s’affiche.

Déplacez le curseur jaune sur le clip pour ajouter un repère de prise.

Appuyez sur la touche USER assignée à [MARQUE CLICHÉ].

Un repère de prise est ajouté à la vignette du clip où se trouve le curseur.

- Pour supprimer un repère de prise, replacez le curseur dessus et appuyez sur la touche USER assignée à [MARQUE CLICHÉ].

REMARQUE

- Un repère de prise ne peut être ajouté/effacé que sur les clips au format P2.

- Le repère de prise peut également être ajouté pendant l’enregistrement.

  En ajoutant un repère de prise après l’arrêt de l’enregistrement, un repère de prise peut être ajouté au clip enregistré juste avant.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement de repère de prise ».

- Lors de l’ajout/effacement d’un repère de prise sur un clip couvrant plusieurs cartes mémoire, il est nécessaire d’insérer toutes les cartes mémoire contenant ce clip enregistré dans les logements pour carte.

Haut de page