- Haut
- Description des pièces
- Caméra
- Côté gauche

# Côté gauche

1. Œilleton

2. Oculaire

   Ne laissez pas l’oculaire orienté directement vers le soleil. Sinon, vous risquez d’endommager les dispositifs à l’intérieur.

3. Borne <USB2.0 HOST>

   Peut se connecter à un réseau local sans fil lorsque le module sans fil (en option) compatible avec la caméra est monté.

   Lors de la connexion de la caméra à un iPhone/iPad ou à un périphérique Android à l’aide d’un câble USB, la connexion au réseau est possible à l’aide du partage de connexion par USB.

4. Touche REC (sur la poignée)

   Démarre ou arrête l’enregistrement.

   Utilisé pour enregistrer directement en mode miniature.

5. Interrupteur d’alimentation

   Bascule entre le mode sous tension et le mode d’attente.

   Pour mettre sous tension, mettez l’interrupteur d’alimentation sur < > (ON). Pour activer le mode d’attente, mettez l’interrupteur d’alimentation sur < > (attente).

6. Collier de câble de microphone

   Permet de fixer le câble de microphone externe.

7. Section de montage du support de microphone

   Permet de monter le support de microphone fourni avec des vis pour porte-microphone.

8. Orifices pour le trépied

   Permet de fixer le trépied. (vers le bas)

   - Taille de l’orifice de montage

     - 1/4-20 UNC (longueur de la vis 5,5 mm ou moins)

     - 3/8-16 UNC (longueur de la vis 5,5 mm ou moins)

9. Orifices de montage d’accessoires

   Permet de fixer les accessoires.

   Le poids de l’accessoire ne doit pas dépasser 2 kg, support de montage compris.

   - Taille de l’orifice de montage

     - Taille de la vis de montage : M3

     - Profondeur de l’orifice de montage : 6 mm

     - Espacement des orifices de montage : 25 mm

Haut de page