- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Diffusion continue

# Diffusion continue

Format de compression vidéo | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile
Résolution vidéo | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 360×180
Méthode de diffusion continue | Unicast, Multicast
Fréquence d’images | Lorsqu’il est réglé sur le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] 24 fps, 30 fps, 60 fps Lorsqu’il est réglé sur le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] 25 fps, 50 fps
Taux d’échantillonnage | Quand 3840×2160 (UHD) 75 Mbps, 50 Mbps, 25 Mbps, 12 Mbps, 8 Mbps Autres que susmentionnés 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps
Format de compression audio | AAC-LC : 48 kHz/16 bits, 2ch
Protocole pris en charge | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT

Haut de page