- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement IR

# Enregistrement IR

Une prise de vue nocturne à l’aide de la lumière IR peut être exécutée.

#### Assignation de [ENREG. IR] à la touche USER

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12] → [ENREG. IR].

Permet de basculer entre l’activation/la désactivation de l’enregistrement IR à l’aide d’une touche USER arbitraire.

#### Exécution de l’enregistrement IR

Appuyez sur la touche USER à laquelle [ENREG. IR] est assigné ou touchez l’icône de touche USER.

La caméra passe en mode d’enregistrement IR.

Appuyez sur la touche REC.

L’enregistrement IR démarre.

REMARQUE

- Cela peut également être réglé avec le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [ENREG. IR].

- L’enregistrement IR est impossible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

- L’enregistrement IR est impossible pendant l’utilisation de la fonction AE&AF de détection/suivi de visage.

Haut de page