- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [ENREGISTREMENT]

# Menu [ENREGISTREMENT]

Définit les différents éléments dans la fonction d’enregistrement.

## [FORMATER MÉDIA]

Formate la carte mémoire dans le logement pour carte spécifié. Les données supprimées à la suite d’un formatage ne peuvent pas être récupérées. Vérifiez toujours les données avant de formater.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [SLOT1], [SLOT2]

## [NOM CLIP]

### [INDEX CAM]

Permet de définir l’élément CAM INDEX utilisé dans le nom pour que le fichier au format MOV soit enregistré. Définissez un caractère alphabétique majuscule. Ceci est utilisé comme une valeur à enregistrer dans l’étiquette de volume de la carte mémoire.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A]…[Z]

(Réglage d’usine : [A])

### [COMPTE CARTE SUIVANTE]

Permet de définir l’élément CARD COUNT utilisé dans le nom pour que le fichier au format MOV soit enregistré. Dans les cas suivants, la valeur de réglage de [COMPTE CARTE SUIVANTE] est enregistrée dans l’étiquette de volume de la carte mémoire conjointement avec la valeur de réglage [INDEX CAM] en tant que CARD COUNT. En outre, la valeur de réglage augmentera de un après l’enregistrement. ([001] revient après [999])

- Lors du formatage de la carte mémoire

- Lors d’un enregistrement sur la carte mémoire où CARD COUNT n’est pas enregistré dans l’étiquette de volume

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [001]…[999]

(Réglage d’usine : [001])

## [FICHIER DIVISÉ]

Sélectionne la méthode de division du fichier au format P2 à enregistrer.

[UN FICHIER] | Enregistre en un fichier sur la carte mémoire supérieure à 32 GB lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12.
[DIVISÉ] | Le fichier est divisé en unités de 4 GB, indépendamment du format d’enregistrement ou de la carte mémoire.
[DIVISION COURTE] | Le fichier est divisé en unités de 128 secondes environ, indépendamment du format d’enregistrement ou de la carte mémoire. De plus, la durée d’enregistrement continu pour chaque enregistrement est d’environ 3,5 heures.

(Réglage d’usine : [DIVISÉ])

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez une carte microP2 de 32 GB ou moins, le fichier est divisé tous les 4 GB quel que soit l’élément sélectionné.

- Un clip de 4 GB ou plus enregistré en sélectionnant [UN FICHIER] ne peut pas être copié sur une carte microP2 de 32 GB ou moins.

- [UN FICHIER] est indisponible lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

- [DIVISION COURTE] est indisponible pendant l’enregistrement par intervalles.

## [FONCT. 2 SLOTS]

Permet de définir la fonction d’enregistrement utilisant deux cartes mémoire.

[OFF] | Fonction non définie.
[ENR. RELAI] | Permet de définir le retardeur d’enregistrement.
[ENR. SIMUL] | Permet de définir l’enregistrement simultané.
[ENR. ARRIÈRE PLAN] | Permet de définir l’enregistrement en arrière-plan.

(Réglage d’usine : [ENR. RELAI])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

## [PRÉ ENR.]

Définit l’exécution ou non du pré-enregistrement.

La durée de pré-enregistrement varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

[ON] | Effectue le pré-enregistrement. La durée de pré-enregistrement est la suivante. Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] : environ 3 secondes Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] ou [2160-23.98p/422ALL-I 400M] : environ 3 secondes Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M] ou [2160-23.98p/420LongGOP 100M] : environ 5 secondes Lorsqu’il est réglé sur un autre paramètre : environ 10 secondes
[OFF] | N’effectue pas de pré-enregistrement.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

## [RÉGLAGE PROXY]

Définit la fonction d’enregistrement des données proxy.

### [ENG PROXY]

Permet de choisir d’effectuer l’enregistrement des données proxy.

[ON] | Enregistre les données proxy.
[OFF] | N’enregistre pas les données proxy.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions du réglage, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

### [V-Log PROXY]

Définit l’image à enregistrer en tant que données proxy lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

[V-Log] | Enregistre avec la même couleur que l’image d’enregistrement du matériau principal.
[V-709] | Enregistre par conversion en la couleur équivalant à la norme CINE-LIKE.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [NORMAL], ou lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [RÉGLAGE PROXY] → [ENG PROXY] → [OFF] est défini.

### [HDR PROXY]

Définit l’image à enregistrer en tant que données proxy.

[SDR] | Enregistre dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Enregistre dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG], ou lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [RÉGLAGE PROXY] → [ENG PROXY] → [OFF] est défini. Enregistre dans l’image de la plage dynamique standard.

## [FONCT. ENR.]

### [MODE D’ENR.]

Sélectionne le mode d’enregistrement.

[NORMAL] | Effectue l’enregistrement standard.
[INTERVALLE] | Effectue l’enregistrement par intervalles. (Fonction permettant de répéter l’enregistrement d’une image à un intervalle de temps défini.)

(Réglage d’usine : [NORMAL])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

### [ATTENTE MODE ENREG.]

Sélectionne ou non la conservation des réglages [MODE D’ENR.].

[ON] | Conserve les réglages.
[OFF] | Ne conserve pas les réglages. Il reviendra toujours au statut [NORMAL] la prochaine fois que l’appareil sera sous tension.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [TEMPS INTERVAL]

Définit la durée de l’intervalle pour un enregistrement par intervalles.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1 min], [5 min], [10 min]

(Réglage d’usine : [5 min])

## [TC/UB]

### [PRÉREG. TC]

Définit la valeur par défaut du code temporel à enregistrer.

Heure | [00]…[23]
Minute | [00]…[59]
Seconde | [00]…[59]
Image | [00] … [23] (dans le cas de [23.98p]) [00] … [24] (lorsque [50.00i], [50.00p] ou [25.00p] est réglé) [00] … [29] (lorsque [59.94i], [59.94p] ou [29.97p] est réglé)

(Réglage d’usine : [00]) (chaque élément)

### [PRÉREG. UB]

Sélectionne les bits d’utilisateur.

Activé uniquement lorsque [UTILISATEUR] est sélectionné dans [MODE UB] de [TC/UB].

Chaque chiffre peut être réglé dans la plage suivante.

- [00]…[FF]

(Réglage d’usine : [00])

### [DÉFIL LIBRE/ENR]

Définit le mode d’opération pour faire avancer le générateur de code temporel.

[DÉFIL LIBRE] | Avance sans tenir compte du mode de fonctionnement.
[DÉFIL ENR] | Avance uniquement pendant l’enregistrement.

(Réglage d’usine : [DÉFIL ENR])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] → [ON] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [ON] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL LIBRE] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [PRÉ ENR.] → [ON] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL LIBRE] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. ARRIÈRE PLAN] est défini.

- Le réglage est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE] est défini.

### [DF/NDF]

Règle la méthode de décompte pour le générateur de code temporel.

Activé uniquement lorsque la fréquence d’images d’enregistrement du menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur 59,94i/59,94p/29,97p.

[DF] | Utilise le mode de temps réel.
[NDF] | Utilise le mode de temps non réel.

(Réglage d’usine : [DF])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [NDF] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE] est défini.

### [MODE UB]

Sélectionne le mode de bits d’utilisateur. Les informations de bits d’utilisateur sont enregistrées dans le clip. En outre, elles sont sorties comme données LTC UB, VITC UB du signal SDI.

[VITESSE IMG] | Sélectionne les informations d’image (comme la fréquence d’images) de la caméra.
[UTILISATEUR] | Sélectionne les bits d’utilisateur définis dans [PRÉREG. UB].
[HEURE] | Sélectionne l’heure locale. (hh, mm, ss) (heure, minutes, secondes)
[DATE] | Sélectionne la date et l’heure locales. (YY, MM, DD, hh) (Année, Mois, Jour, heure)
[TC] | Enregistre la valeur de code temporel sous la forme de bits d’utilisateur.
[NOM CLIP] | Enregistre la valeur que CAM INDEX (un caractère) et CARD COUNT (nombre de trois chiffres) ont chacun convertie en code de caractères ASCII. Activé uniquement lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] est défini.

(Réglage d’usine : [UTILISATEUR])

### [SEL TC IN/OUT]

Règle l’entrée/sortie de la borne <TC IN/OUT>.

[TC IN] | Permet de régler l’entrée de code temporel.
[TC OUT] | Permet de régler la sortie de code temporel.

(Réglage d’usine : [TC IN])

### [REF TC OUT]

Permet de définir le retard en sortie du code temporel qui est sorti depuis la borne <TC IN/OUT>.

[ENREG.] | Sort immédiatement le code temporel d’enregistrement. Cette fonction est utilisée lors de l’enregistrement simultané sur deux caméras avec le code temporel de la caméra en tant que référence.
[SORTIE SDI] | Correspond à l’image de sortie de la borne <SDI OUT>. Sortie immédiate lorsque la vidéo n’est pas sortie de la borne <SDI OUT>.

(Réglage d’usine : [ENREG.])

## [COMPT. ENREG.]

Permet de définir le fonctionnement du compteur pour l’enregistrement.

[TOTAL] | Réalise un comptage continu jusqu’à la réinitialisation à l’aide de la touche <RESET>.
[CLIP] | Efface la valeur de comptage au démarrage de l’enregistrement et calcule la durée de chaque enregistrement.

(Réglage d’usine : [TOTAL])

## [HORODATAGE]

Sélectionne la superposition ou non de la date et de l’heure sur les vidéos tournées. L’affichage de l’année, du mois et du jour suit le réglage [FORMAT DATE].

[OFF] | Ne superpose pas la date et l’heure.
[DATE] | Superpose uniquement la date.
[HEURE] | Superpose uniquement l’heure.
[DATE&HEURE] | Superpose la date et l’heure.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

## [ENREG. METADONNÉES]

### [CHARGER]

Sélectionne le fichier de téléchargement de métadonnée enregistré sur la carte mémoire et le charge dans la caméra.

### [ENREGISTREMENT]

Permet de choisir d’ajouter les métadonnées chargées pendant l’enregistrement.

[ON] | Procède à l’ajout.
[OFF] | Ne procède pas à l’ajout.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [NOM CLIP UTILISAT.]

Définit les données à enregistrer sous [NOM CLIP UTILISAT.].

[TYPE1] | Enregistre la valeur de réglage des données chargées (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [ON]). Enregistre la même valeur que [ID CLIP GLOBALE] (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [OFF]).
[TYPE2] | Enregistre les données chargées et la valeur du compteur (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [ON]). Enregistre la même valeur que [NOM CLIP] (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [OFF]).

(Réglage d’usine : [TYPE1])

### [SÉRIE CARTE]

Permet de définir si le mémo texte contenant le numéro de série ou le type de la carte est ajouté en tant que métadonnées.

[ON] | Procède à l’ajout.
[OFF] | Ne procède pas à l’ajout.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [INITIALISER]

Supprime et initialise toutes les métadonnées chargées.

### [PROPRIÉTÉ]

Confirme ou modifie les métadonnées chargées.

Haut de page