- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

# Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

Configure les réglages de la sortie externe, les informations à afficher sur le moniteur LCD ou le viseur, ainsi que le format de sortie.

## [SÉLEC. SORTIE VIDÉO]

Commute la destination de sortie externe du fichier audio.

[SDI+HDMI] | Émet depuis les bornes <SDI OUT> et <HDMI>.
[AV+HDMI] | Émet depuis les bornes <AV OUT> et <HDMI>.

(Réglage d’usine : [SDI+HDMI])

## [SORTIE SDI]

### [CHANG. SORTIE]

Active/désactive la sortie de la borne <SDI OUT>.

[ON] | Affiche la vidéo.
[OFF] | N’affiche pas la vidéo.

(Réglage d’usine : [ON])

### [FORMAT SORTIE]

Sélectionne le signal à émettre depuis la borne <SDI OUT>. Les éléments qui peuvent être sélectionnés diffèrent en fonction du réglage dans le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

[1920×1080p] | Émet en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Émet en 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Émet en 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Émet en 1280×720p.
[720×480i] | Émet en 720×480i.
[720×576i] | Émet en 720×576i.

(Réglage d’usine : [1920×1080i])

REMARQUE

- Pour connaître les combinaisons disponibles, reportez-vous à la section « Format pouvant être émis par la borne <SDI OUT> ».

### [SORTIE 3G-SDI]

Règle le format du signal 3G SDI sorti de la borne <SDI OUT>. Ceci peut être réglé lorsque le signal 3G SDI est sorti.

[NIVEAU-A] | Sélectionne la méthode LEVEL-A.
[NIVEAU-B] | Sélectionne la méthode LEVEL-B DL.

(Réglage d’usine : [NIVEAU-B])

### [SD-SDI EDH]

Permet de définir s’il faut superposer EDH lorsque la sortie par la borne <SDI OUT> est le signal SD (480i et 576i).

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [ON])

### [PILOTAGE SDI ENR]

Règle si l’opération d’enregistrement sur l’équipement externe connecté à la borne <SDI OUT> (comme l’enregistreur) doit être contrôlée ou pas.

[ON] | Contrôle l’opération d’enregistrement du périphérique externe.
[OFF] | Ne contrôle pas l’opération d’enregistrement du périphérique externe.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] est réglé sur [INTERVALLE].

### [CHAR SORTIE SDI]

Permet de définir s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <SDI OUT>.

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [SORTIE SDI ZEBRA]

Permet de définir s’il faut superposer le signal zébré à la sortie de la borne <SDI OUT>. Les réglages du signal zébré suivent ceux du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [SORTIE SDI HDR]

Permet de définir l’image de sortie depuis la borne <SDI OUT>.

[SDR] | Émet dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Émet dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [SDR] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI] → [FORMAT SORTIE] → [720×480i]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI] → [FORMAT SORTIE] → [720×576i]

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG] l’image de la caméra est reproduite dans la plage dynamique standard.

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [SORTIE SDI V-Log]

Définit l’image de sortie depuis la borne <SDI OUT> lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

[V-Log] | Émet dans la même couleur que l’image d’enregistrement.
[V-709] | Émet dans une couleur convertie équivalente à la norme CINE-LIKE. Réglage adapté à une prévisualisation.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [V-709] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI] → [FORMAT SORTIE] → [720×480i]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI] → [FORMAT SORTIE] → [720×576i]

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [NORMAL].

## [SORTIE HDMI]

### [FORMAT SORTIE]

Sélectionne le signal à émettre depuis la borne <HDMI>. Les éléments qui peuvent être sélectionnés diffèrent en fonction du réglage dans le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

[3840×2160p] | Émet en 3840×2160p (4:2:2/10 bits).
[3840×2160p(420/8bit)] | Émet en 3840×2160p (4:2:0/8 bits).
[1920×1080p] | Émet en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Émet en 1920×1080i.
[1280×720p] | Émet en 1280×720p.
[720×480p] | Émet en 720×480p.
[720×576p] | Émet en 720×576p.

(Réglage d’usine : [1920×1080p])

REMARQUE

- Pour connaître les combinaisons disponibles, reportez-vous à la section « Format pouvant être émis par la borne <HDMI> ».

### [SORTIE TC HDMI]

Règle si les informations de code temporel sont sorties ou non dans la sortie de la borne <HDMI>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [PILOTAGE HDMI ENR]

Règle si l’opération d’enregistrement sur l’équipement externe connecté à la borne <HDMI> (comme l’enregistreur) doit être contrôlée ou pas. Cette valeur peut uniquement être réglée lorsque [SORTIE TC HDMI] dans [SORTIE HDMI] est activé.

[ON] | Contrôle l’opération d’enregistrement du périphérique externe.
[OFF] | Ne contrôle pas l’opération d’enregistrement du périphérique externe.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] est réglé sur [INTERVALLE].

### [CHAR SORTIE HDMI]

Permet de définir s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <HDMI>.

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [SORTIE HDMI ZEBRA]

Permet de définir s’il faut superposer le signal zébré à la sortie de la borne <HDMI>. Les réglages du signal zébré suivent ceux du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [SORTIE HDMI HDR]

Permet de définir l’image de sortie depuis la borne <HDMI>.

[SDR] | Émet dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Émet dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [SDR] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [FORMAT SORTIE] → [720×480p]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [FORMAT SORTIE] → [720×576p]

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG] l’image de la caméra est reproduite dans la plage dynamique standard.

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [SORTIE HDMI V-Log]

Définit l’image de sortie depuis la borne <HDMI> lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

[V-Log] | Émet dans la même couleur que l’image d’enregistrement.
[V-709] | Émet dans une couleur convertie équivalente à la norme CINE-LIKE. Réglage adapté à une prévisualisation.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [V-709] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [FORMAT SORTIE] → [720×480p]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [FORMAT SORTIE] → [720×576p]

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [NORMAL].

## [SORTIE AV]

### [CHANG. SORTIE]

Active/désactive la sortie de la borne <AV OUT>.

[ON] | Émet la vidéo et l’audio.
[OFF] | N’émet pas la vidéo et l’audio.

(Réglage d’usine : [ON])

### [CHAR SORTIE AV]

Permet de définir s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <AV OUT>.

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [ON])

### [SORTIE AV ZEBRA]

Permet de définir s’il faut superposer le signal zébré à la sortie de la borne <AV OUT>. Les réglages du signal zébré suivent ceux du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [ZEBRA].

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

## [MODE DOWNCON SD]

Permet de définir le mode du signal de sortie du convertisseur-abaisseur SD depuis une borne de sortie externe.

[RECADRAGE CÔTÉ] | Reproduit une largeur égale en haut et en bas.
[LETTER BOX] | Reproduit une largeur égale à droite et à gauche.
[SQUEEZE] | Reproduit en compressant dans la direction horizontale pour s’adapter à l’écran.

(Réglage d’usine : [LETTER BOX])

## [LCD]

### [LUMINOSITÉ]

Ajuste la luminosité du moniteur LCD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−15]…[15]

(Réglage d’usine : [0])

### [NIVEAU COULEUR]

Permet de définir le niveau de couleur du moniteur LCD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−15]…[15]

(Réglage d’usine : [0])

### [CONTRASTE]

Ajuste le contraste du moniteur LCD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−30]…[30]

(Réglage d’usine : [0])

### [RÉTRO-ÉCLAIRAGE]

Permet de définir la luminosité du rétroéclairage du moniteur LCD. [0] est la luminosité standard.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−1], [0], [1], [2]

(Réglage d’usine : [0])

### [AUTO-PORTRAIT]

Permet de définir l’affichage du moniteur LCD lorsque la prise de vue en miroir est réalisée.

[NORMAL] | N’inverse pas les côtés droit et gauche.
[MIRROIR] | Inverse les côtés droit et gauche.

(Réglage d’usine : [MIRROIR])

## [VF]

### [LUMINOSITÉ]

Permet de définir la luminosité du viseur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−15]…[15]

(Réglage d’usine : [0])

### [NIVEAU COULEUR]

Permet de définir le niveau de couleur du viseur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−15]…[15]

(Réglage d’usine : [0])

### [CONTRASTE]

Ajuste le contraste du viseur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−30]…[30]

(Réglage d’usine : [0])

### [COULEUR VF]

Permet de définir s’il faut afficher la vidéo dans le viseur en couleur ou en noir et blanc.

[ON] | Affiche en couleur.
[OFF] | Affiche l’image en noir et blanc.

(Réglage d’usine : [ON])

### [CAPTEUR ŒIL]

Permet de définir la sensibilité du capteur oculaire.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [FAIBLE]

(Réglage d’usine : [ÉLEVÉ])

## [LCD / VF HDR]

Permet de définir l’image de sortie du moniteur LCD et du viseur.

[SDR] | Émet dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Émet dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [SDR] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG] l’image de la caméra est reproduite dans la plage dynamique standard.

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

## [LCD / VF V-Log]

Définit l’image de sortie du moniteur LCD et du viseur lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

[V-Log] | Émet dans la même couleur que l’image d’enregistrement.
[V-709] | Émet dans une couleur convertie équivalente à la norme CINE-LIKE. Réglage adapté à une prévisualisation.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [V-709] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [576-50.00i/AVCHD SA]

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [NORMAL].

## [INDIC]

Sélectionne l’indicateur à afficher dans l’image de sortie.

### [FULL AUTO]

Affiche/masque l’état lorsque le commutateur <AUTO/MANUAL> est sur <AUTO>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STATUS SLOT 1/2]

Affiche/masque l’état du logement pour carte et la capacité d’enregistrement restante.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FONCT. 2 SLOTS]

Affiche/masque le réglage dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STREAMING]

Affiche/masque l’état de diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [RÉSEAU]

Affiche/Masque l’état de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NIVEAU BATTERIE]

Affiche/masque l’état de l’alimentation.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FORMAT ENREG.]

Active/masque les réglages du format d’enregistrement.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [VITESSE IMG]

Affiche/masque les réglages du menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NOM CLIP]

Affiche/masque le nom du fichier de clip à enregistrer. Jusqu’à huit caractères s’affichent en partant du début du nom de fichier.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [LIAISON DISPOSITIF]

Affiche/Masque l’état du périphérique acquis depuis le périphérique de liaison.

Cette option ne s’affiche pas lorsque l’état du périphérique ne peut pas être acquis depuis le périphérique de liaison, même si [ON] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [PILOTAGE ENR.]

Affiche/masque l’état de contrôle du début d’enregistrement et de l’arrêt d’enregistrement sur l’appareil externe connecté aux bornes <SDI OUT> et <HDMI>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [MODE D’ENR.]

Affiche/masque l’état de l’enregistrement par intervalles.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FBC]

Bascule entre l’affichage et le masquage lorsque la fonction de compensation de bande flash est activée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [HDR / DRS / V-Log]

Bascule entre l’affichage et le masquage lorsque la fonction d’enregistrement à plage dynamique élevée, la fonction d’étirement à plage dynamique ou la fonction d’enregistrement V-Log est activée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [O.I.S.]

Bascule entre l’affichage et le masquage lorsque la fonction de stabilisateur d’image optique est activée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FICHIER SCÈNE]

Affiche/masque le nom de fichier de scène.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [ZONE/VISAGE]

Bascule entre l’affichage et le masquage lorsque la fonction de mode de zone, la fonction de réglage de la largeur de la zone de mise au point automatique ou la fonction AE&AF de détection/suivi de visage est activée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NIVEAU AUDIO]

Affiche/masque l’indicateur de niveau audio.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [GAIN]

Affiche/masque la valeur de gain.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FILTRE ND]

Affiche/masque la transmittance de filtre ND.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [OBTURATEUR]

Affiche/masque la vitesse d’obturation.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [DIAPH]

Affiche/masque la valeur F et l’état de contrôle du diaphragme auto.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ZOOM/FOCUS]

Commute l’unité des valeurs de zoom et de mise au point.

[NOMBRE] | Affiche une valeur de position pour le zoom de [000] à [999] et la mise au point de [00] à [99].
[mm/pieds] | Affiche le zoom s’affiche en millimètres et la mise au point en pieds.
[mm/m] | Affiche le zoom s’affiche en millimètres et la mise au point en mètres.
[OFF] | N’affiche ni le zoom ni la mise au point.

(Réglage d’usine : [NOMBRE])

### [BALANCE BLANC]

Affiche/masque la température de couleur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [DÉTECTION VISAGE]

Définit le contenu d’affichage du cadre de détection de visage.

[TOUT] | Affiche tous les cadres de visage.
[VISAGE PRINCIPAL] | Affiche uniquement le cadre de visage prioritaire.
[OFF] | N’affiche pas tous les cadres.

(Réglage d’usine : [TOUT])

### [DATE/HEURE]

Affiche/masque la date et l’heure.

L’affichage de l’année, du mois et du jour suit le réglage [FORMAT DATE].

La date et l’heure ne s’affichent pas lorsque la fonction d’estampille temporelle est activée.

[OFF] | N’affiche pas la date et l’heure.
[DATE] | Affiche uniquement la date.
[HEURE] | Affiche uniquement l’heure.
[DATE&HEURE] | Affiche la date et l’heure.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MODE PRISE DE VUE]

Affiche/masque le mode de haute sensibilité.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [MANUEL MULTI]

Affiche/masque la fonction multimanuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ZOOM NUM]

Affiche/masque le rapport de zoom numérique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ENREG. IR]

Affiche/masque les réglages du menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [ENREG. IR].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STATUS LECTURE]

Affiche/masque l’état de lecture.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ALERTE CARTE SD]

Bascule entre l’affichage et le masquage de l’avertissement lorsqu’une carte SD est insérée alors que [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

## [MARQUEUR]

### [MARQUEUR CENTRAL]

Commute le type du repère central.

[1] | + (grand)
[2] | Ouvre le centre (grand)
[3] | + (petit)
[4] | Ouvre le centre (petit)
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [1])

### [MARQUEUR SÉCURITÉ]

Sélectionne le type de cadre pour le repère de la zone de sécurité.

[1] | Boîte
[2] | Coins
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [2])

### [ZONE SÉCURITÉ]

Fixe la taille du repère de la zone de sécurité.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [80%]…[100%]

(Réglage d’usine : [90%])

### [MARQUEUR CADRE]

Règle le rapport d’aspect du repère de cadre. Le repère de cadre n’est pas affiché lorsque [OFF] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COULEUR CADRE]

Règle la couleur du repère de cadre.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [BLANC], [NOIR], [ROUGE], [VERT], [BLEU], [JAUNE]

(Réglage d’usine : [BLANC])

## [FOCUS ASSIST]

### [FOCUS ASSIST SW]

Permet de définir la méthode d’assistance de mise au point de la touche <FOCUS ASSIST>.

[AGRANDIR] | Permet de définir l’affichage agrandi.
[CONTOUR] | Permet de définir l'affichage de crête.

(Réglage d’usine : [AGRANDIR])

### [MODE EXPANS]

Règle le mode de fonction d’affichage d’élargissement.

[10 SEC] | Désactive la fonction d’affichage élargi après que dix secondes se sont écoulées.
[MAINTIEN] | Active la fonction d’affichage agrandi jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche <FOCUS ASSIST> assignée à [AGRANDIR] ou sur la touche USER ou que vous touchiez à nouveau l’icône de touche USER.
[JUSQU’À ENR] | Active la fonction d’affichage élargi jusqu’à effectuer l’opération d’enregistrement.

(Réglage d’usine : [10 SEC])

### [VALEUR EXPANS]

Règle le facteur d’élargissement de la fonction d’affichage élargi.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [×2], [×3], [×4]

(Réglage d’usine : [×2])

### [NIVEAU CONTOUR]

Règle l’intensité de l’affichage de crête.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [FAIBLE], [MOYEN], [ÉLEVÉ]

(Réglage d’usine : [MOYEN])

### [COULEUR CONTOUR]

Règle la couleur de l’affichage de crête.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ROUGE], [VERT], [BLANC]

(Réglage d’usine : [ROUGE])

### [NOIR & BLANC]

Active/désactive l’affichage monochrome.

[ON] | Active l’affichage monochrome.
[OFF] | Désactive l’affichage monochrome.
[CONTOUR DURANT] | Active l’affichage monochrome lorsque l'affichage de crête est activé.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [DÉTAIL]

Permet de définir l’intensité du contour de la vidéo afin de faciliter la mise au point.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NIV. DÉTAIL]

Permet de définir l’intensité des contours.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−3]…[3]

(Réglage d’usine : [0])

### [FRÉQ. DÉTAIL]

Permet de régler la fréquence des contours mis en surbrillance.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [FAIBLE]

(Réglage d’usine : [FAIBLE])

## [EI ASSIST]

### [ZEBRA]

Permet de définir s’il faut superposer le signal zébré à la sortie.

[MOMENT] | Appuyez sur la touche USER à laquelle [ZEBRA] est assigné ou touchez l’icône de touche USER pour superposer le signal zébré pendant environ cinq secondes.
[ON] | Superpose toujours le signal zébré. Appuyez sur la touche USER à laquelle [ZEBRA] est assigné dans les réglages [ON] ou touchez l’icône de touche USER pour sélectionner [OFF].
[OFF] | Ne superpose pas le signal zébré. Appuyez sur la touche USER à laquelle [ZEBRA] est assigné dans les réglages [OFF] ou touchez l’icône de touche USER pour sélectionner [ON].

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [DETECT ZEBRA 1]

Configure le niveau de détection du motif zébré 1.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%]…[109%]

(Réglage d’usine : [80%])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [DETECT ZEBRA 2]

Configure le niveau de détection du motif zébré 2.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%]…[109%]

(Réglage d’usine : [100%])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [ZEBRA 2]

Active/désactive le modèle de motif zébré 2 et sélectionne [SPOT].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [SPOT], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

### [MODE WFM]

Règle l’affichage du moniteur de forme d’onde. L’affichage de la forme d’onde et du vecteur peut être activé/désactivé.

[ONDE] | Affiche la forme d’onde.
[VECTEURSCOPE] | Affiche le vecteur.
[ONDE/VECT] | Affiche la forme d’onde et le vecteur. La forme d’onde, le vecteur ou aucun affichage alternent dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER à laquelle [WFM] est assigné ou que vous touchez l’icône de touche USER.

(Réglage d’usine : [ONDE])

### [TRANSPARENCE WFM]

Règle la transmittance du moniteur de forme d’onde.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%], [25%], [50%]

(Réglage d’usine : [25%])

### [UNITÉ Y GET]

Définit l’unité de la luminosité d’Y GET.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [%], [STOP]

(Réglage d’usine : [%])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [%] lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [dB].

## [INDICATEUR NIVEAU]

Affiche/masque la jauge de niveau.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [RÉINIT.JAUGE NIVEAU]

Rétablit les réglages d’usine des valeurs de référence horizontale et verticale réglées par [PARAM. INDIC NIV.] dans la touche USER.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

Haut de page