- Haut
- Sortie et affichage d’écran
- Affichage de l’état de l’écran
- Vérification et affichage de l’état de prise de vue

# Vérification et affichage de l’état de prise de vue

L’écran de vérification du réglage et l’état de la caméra peuvent s’afficher.

Appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK> lorsque l’écran d’image de caméra apparaît pour masquer la plupart des éléments.

Appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK> pendant une seconde ou plus lorsque l’écran d’image de caméra apparaît pour afficher l’écran STATUS de la vérification de mode et vérifier l’état de la prise de vue.

Pour plus de détails sur chaque élément pouvant être affiché dans la vérification de mode, reportez-vous à la section « Affichage de la vérification de mode ».

Le tableau suivant indique chaque élément à afficher/masquer sur chaque écran.

- « ✓ » indique Affiché et « — » indique Masqué.

- Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer chaque élément du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC].

N° | Élément | Écran d’image de caméra | Lorsque vous appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK> | STATUS | Écran de lecture
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Code temporel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2 | Fréquence d’images | ✓ | — | ✓ | —
3 | Commutateur <AUTO/MANUAL> | ✓ | — | ✓ | —
4 | Zone d’affichage du message pour l’arrêt du ventilateur de refroidissement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
5 | État de commande du voyant de signalisation via le réseau | ✓ | — | ✓ | —
6 | État d’enregistrement (logement pour carte 1) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
7 | Capacité d’enregistrement restante et état de la carte mémoire (logement pour carte 1) | ✓ | —*2 | ✓ | —
8 | État du périphérique de liaison | ✓ | — | ✓ | —
9 | État de commande de l’opération d’enregistrement de l’appareil externe (borne <SDI OUT>/<HDMI>) | ✓ | — | ✓ | —
10 | État d’enregistrement (logement pour carte 2) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
11 | Capacité d’enregistrement restante et état de la carte mémoire (logement pour carte 2) | ✓ | —*2 | ✓ | —
12 | Fonction d’enregistrement spéciale | ✓ | — | ✓ | —
13 | Fonction deux cartes | ✓ | — | ✓ | —
14 | Fonction de compensation de bande flash | ✓ | — | ✓ | —
15 | État de la diffusion continue | ✓ | — | ✓ | —
16 | Fonction d’enregistrement à plage dynamique élevée/Fonction d’étirement à plage dynamique/Fonction d’enregistrement V-Log | ✓ | — | ✓ | —
17 | État de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB | ✓ | — | ✓ | —
18 | État de l’alimentation | ✓ | —*2 | ✓ | ✓
19 | Indicateur de niveau audio | ✓ | — | ✓ | ✓
20 | Luminance de Y GET | ✓ | ✓ | ✓ | —
21 | Gain | ✓ | — | ✓ | —
22 | Filtre ND | ✓ | — | ✓ | —
23 | Informations de la date et de l’heure | ✓ | — | ✓ | —
24 | Vitesse d’obturation | ✓ | — | ✓ | —
25 | État du contrôle du diaphragme auto | ✓ | — | ✓ | —
26 | Mode de haute sensibilité | ✓ | — | ✓ | —
27 | Diaphragme | ✓ | — | ✓ | —
28 | Zoom | ✓ | — | ✓ | —
29 | Résolution du système/Fréquence du système | ✓ | — | ✓ | —
30 | Format d’enregistrement | ✓ | — | ✓ | —
31 | Nom du clip | ✓ | — | ✓ | ✓*3
32 | Filtre ND recommandé | ✓ | ✓ | ✓ | —
33 | Zone d’affichage du message | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
34 | Jauge de niveau | ✓ | ✓ | ✓ | —
35 | Cadre de visage principal (orange)/cadre de détection de visage (blanc) | ✓ | ✓ | ✓ | —
36 | Cadre de suivi (vert) | ✓ | ✓ | ✓ | —
37 | Affichage d’erreur de la balance des blancs automatique | — | — | ✓ | —
38 | Affichage d’erreur de la balance des noirs automatique | — | — | ✓ | —
39 | État de la télécommande dans une connexion IP | — | — | ✓ | —
40 | Fonction multimanuelle | ✓ | —*4 | ✓ | —
41 | Température de couleur | ✓ | — | ✓ | —
42 | Fonction de stabilisateur d’image optique | ✓ | — | ✓ | —
43 | Nom du fichier de scène | ✓ | — | ✓ | —
44 | Affichage de l’état de chargement | ✓ | — | ✓ | —
45 | Fonction de mode de zone/fonction de réglage de la largeur de la zone de mise au point automatique/fonction AE&AF de détection/suivi de visage | ✓ | — | ✓ | —
46 | Moniteur de forme d’onde | ✓ | ✓ | — | —
47 | Enregistrement IR | ✓ | — | ✓ | —
48 | Zoom numérique | ✓ | — | ✓ | —
49 | Mise au point | ✓ | — | ✓ | —
50 | Réglage du volume du moniteur audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

Ceci ne s’affiche pas dans l’état où ne s’affiche pas.

S’affiche lorsque la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire ou le niveau restant de la batterie s’affaiblit.

La position d’affichage diffère dans l’écran de lecture. Reportez-vous à la section Affichage de l’écran pendant la lecture.

S’affiche lorsque vous appuyez sur le multicadran ou sur la touche </>, <> ou <SET>. L’affichage s’efface environ trois secondes après l’opération.

Haut de page