- Haut
- Connexion réseau
- Connexion au terminal iPhone/iPad ou Android
- Réglages de la caméra

# Réglages de la caméra

## Spécification des paramètres réseau

Spécifiez les paramètres réseau. (Paramètres réseau)

## Réglage du nom de compte d’utilisateur et du mot de passe

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [COMPTE UTILSR].

Saisissez le nom de compte d’utilisateur et sélectionnez [Accès].

- Saisissez le nom de compte d’utilisateur comportant 31 caractères maximum.

Saisissez le mot de passe et sélectionnez [Accès].

- Saisissez un mot de passe comprenant entre 8 et 15 caractères.

#### Pour saisir un caractère

L’opération est la même que la saisie avec un clavier.

Icône | Description de l’opération
--- | ---
[A-a] | Bascule entre les majuscules et les minuscules. (S’affiche en mode de saisie de texte)
[@-#] | Commute le type de symbole. (S’affiche en mode de saisie de symbole)
| Revient à l’écran précédent. Le caractère saisi n’est pas pris en compte.
| Bascule entre le caractère et le symbole/chiffre.
| Saisit un espace (vide).
[BS] | Supprime le caractère. Le caractère précédent est supprimé lorsque la position de curseur est vide.
/ | Déplace le curseur à droite ou à gauche.
[Accès] | Termine la saisie de caractère.

## Activation de la fonction de télécommande IP

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [ACTIVER].

## Réglage du numéro de port de veille

Selon l’environnement, définissez le numéro de port pour la veille si nécessaire.

Réglez le numéro de port dans le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [PORT CX ROP].

REMARQUE

- La valeur de réglage n’est pas prise en compte tant que le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] n’a pas commuté sur [DÉSACTIVER] une fois, ou que la caméra n’a pas redémarré.

- Il est impossible de spécifier le numéro 80 et la même valeur que le numéro de port défini pour un autre élément de menu.

- Le port TCP défini en tant que valeur de réglage et le port UDP défini en tant que valeur de réglage +1 sera utilisé.

- Demandez à l’administrateur du réseau ou du périphérique si un changement est nécessaire.

## Vérification/suppression des comptes d’utilisateur

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [LISTE COMPTE].

La liste des comptes d’utilisateur enregistrés s’affiche.

- Passez à l’étape 3 pour ne vérifier que les comptes d’utilisateur.

Sélectionnez le compte d’utilisateur à supprimer, puis sélectionnez [SET].

Un message de confirmation s’affiche.

Sélectionnez et terminez l’opération.

Haut de page