- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement des données proxy

# Enregistrement des données proxy

L’enregistrement P2 de cette caméra peut enregistrer simultanément à un format AVC-G6 différent de l’enregistrement du matériau principal en tant que données proxy.

- La résolution des données proxy est identique à celle de l’enregistrement du matériau principal.

- Le format de fichier est MOV, un format qui convient également à une édition non linéaire. Pour plus de détails sur le format, reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques ».

- Si [V-Log] est sélectionné pour l’enregistrement du matériau principal, l’image à enregistrer en tant que données proxy peut être réglée sur [V-Log] ou [V-709].

  De même, quand [HDR] est sélectionné pour l’enregistrement du matériau principal, l’image à enregistrer en tant que données proxy peut être réglée sur [SDR] ou [HDR].

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [RÉGLAGE PROXY] → [ENG PROXY] → [ON].

[PXY] s’affiche à côté du format d’enregistrement sur l’écran d’image de la caméra. Cela indique que l’enregistrement des données proxy est défini.

Appuyez sur la touche REC.

Les données proxy sont enregistrées simultanément avec le matériau principal.

- Les données proxy sont enregistrées sur la carte mémoire qui se trouve dans le même logement pour carte que l’enregistrement du matériau principal. L’enregistrement des données proxy uniquement est impossible.

- Les données proxy sont enregistrées sous la forme d’un fichier audio d’image et d’un fichier de métadonnées en temps réel.

  - Fichier audio d’image : XXXXXXXX.MOV

  - Fichier de métadonnées en temps réel : XXXXXXXX.BIN

    Un code temporel et des informations de bits d’utilisateur sont enregistrés pour chaque image.

- [P] s’affiche sur l’écran des vignettes du clip contenant des données proxy enregistrées.

  De même, les informations d’enregistrement des données proxy peuvent être confirmées sur l’écran d’affichage des informations de clip.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Confirmation des informations détaillées des données proxy ».

- Les données proxy enregistrées ne peuvent pas être lues sur la caméra. Elles peuvent être lues avec P2 Viewer Plus.

  Pour en savoir plus sur P2 Viewer Plus, consultez le site Web suivant.

  https://pro-av.panasonic.net/

REMARQUE

- Quand [FORMAT FICHIER] est réglé sur un paramètre autre que [P2], les données proxy ne peuvent pas être enregistrées.

- Quand [FORMAT ENREG.] est réglé sur AVC-G12, les données proxy ne peuvent pas être enregistrées.

- Pour connaître les restrictions d’enregistrement relatives à l’enregistrement proxy, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ». En outre, la fonction d’enregistrement des données proxy ne peut pas être utilisée simultanément avec la fonction de diffusion continue (Fonction de diffusion continue).

- Le clip contenant des données proxy enregistré en HLG (hybrid log gamma) ne peut pas être lu avec P2 Viewer Plus pour Windows. Lecture à l’aide de Windows Media Player sous Windows ou de VLC Media Player Ver.2.0 ou une version ultérieure.

- La restauration des données proxy est impossible. Lorsqu’un clip contenant des données proxy est restauré, seul le matériau principal est restauré, et les données proxy sont supprimées.

## Confirmation des informations détaillées des données proxy

Les informations détaillées des données proxy pour le clip enregistré peuvent être confirmées avec le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION] sur l’écran des vignettes.

Pour connaître le fonctionnement, reportez-vous à la section « Affichage des informations de clip ».

#### Informations détaillées concernant les données proxy

[FORMAT] | Affiche le format de fichier des données d’enregistrement.
[CODEC VIDÉO] | Affiche les informations de codec vidéo des données d’enregistrement.
[VITESSE IMG VIDÉO] | Affiche les informations de fréquence d’images vidéo des données d’enregistrement.
[DÉBIT BINAIRE VIDÉO] | Affiche les informations de débit binaire vidéo des données d’enregistrement.
[RÉSOLUTION VIDÉO] | Affiche la résolution vidéo des données d’enregistrement.
[RATIO D’ASPECT] | Affiche le rapport d’aspect des données d’enregistrement.
[SUPER TC] | Indique si l’affichage de TC (code temporel) est superposé à la vidéo d’enregistrement.
[CODEC AUDIO] | Affiche les informations de codec audio des données d’enregistrement.
[DÉBIT BIN. AUDIO] | Affiche les informations de débit binaire audio des données d’enregistrement.
[TX ÉCHAN. AUDIO] | Affiche les informations de taux d’échantillonnage audio des données d’enregistrement.
[NBRE CAN. AUDIO] | Affiche le nombre de canaux audio des données d’enregistrement.

Haut de page