- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Réglage de base de la caméra

# Réglage de base de la caméra

## Spécification des paramètres réseau

Spécifiez les paramètres réseau. (Paramètres réseau)

## Réglages relatifs à la fonction de diffusion continue

Réglez le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT ENREG.].

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous aux sections « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue », « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue 4K ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [STREAMING] ou [STREAMING (4K)].

La fonction de diffusion continue est activée.

Sélectionnez le protocole avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [PROTOCOLE DE STREAMING].

Dans le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [FORMAT STREAMING], définissez le format pendant la diffusion continue.

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous aux sections « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue », « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue 4K ».

Définissez le réglage correspondant au protocole sélectionné.

- Pour plus de détails sur chaque protocole, reportez-vous à la section « Réglage pour chaque protocole et démarrage de la diffusion continue ».

REMARQUE

- La fonction de diffusion continue est disponible lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

  - Le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] est réglé sur un paramètre autre que [AVCHD].

  - Le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [OFF] est défini

  - Le menu a été défini conformément à la section « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue »

    (Cet élément ne peut pas être utilisé lorsque UHD est sélectionné)

  - VFR et certaines fonctions d’enregistrement spéciales sont désactivées

  - Le menu [ENREGISTREMENT] → [RÉGLAGE PROXY] → [ENG PROXY] → [OFF] est défini

- L’enregistrement et l’affichage de la vignette sont impossibles lorsque [STREAMING (4K)] est sélectionné.

- La fonction de diffusion continue 4K est disponible lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

  - Le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV]

  - Le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [OFF] est défini

  - Le menu est défini en fonction de « Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue 4K »

    (Cet élément ne peut pas être utilisé lorsqu’il est réglé sur un autre paramètre que UHD)

  - VFR et certaines fonctions d’enregistrement spéciales sont désactivées

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur [HLG], la vidéo est diffusée après la conversion d’une plage dynamique élevée en une plage dynamique standard.

- Lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log], la vidéo est diffusée après la conversion de V-Log en V-709.

#### Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue

L’élément disponible varie selon les réglages de [PROTOCOLE DE STREAMING].

- Pour [CLIENT SRT] ou [RÉCEPTEUR SRT] : seul le format de diffusion continu suivi d’un astérisque « * » dans le tableau peut être sélectionné.

Menu [SYSTÈME] | Menu [RÉSEAU] → [STREAMING]
--- | ---
[FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.] | [FORMAT STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | *[1920×1080-60fps 24M] *[1920×1080-60fps 20M] *[1920×1080-60fps 16M] *[1280×720-60fps 14M] *[1280×720-60fps 8M] *[1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Réglage d’usine) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | *[1920×1080-30fps 14M] *[1920×1080-30fps 6M] *[1920×1080-30fps 1M] *[1280×720-30fps 8M] *[1280×720-30fps 2M] *[1280×720-30fps 1M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Réglage d’usine) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | [1920×1080-24fps 14M] [1920×1080-24fps 6M] [1920×1080-24fps 1M] (Réglage d’usine)
| [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | *[1280×720-60fps 14M] *[1280×720-60fps 8M] *[1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Réglage d’usine) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
[50.00Hz] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | *[1920×1080-50fps 24M] *[1920×1080-50fps 20M] *[1920×1080-50fps 16M] *[1280×720-50fps 14M] *[1280×720-50fps 8M] *[1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Réglage d’usine) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | *[1920×1080-25fps 14M] *[1920×1080-25fps 6M] *[1920×1080-25fps 1M] *[1280×720-25fps 8M] *[1280×720-25fps 2M] *[1280×720-25fps 1M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Réglage d’usine) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | *[1280×720-50fps 14M] *[1280×720-50fps 8M] *[1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Réglage d’usine) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]

#### Réglages lors de l’utilisation de la fonction de diffusion continue 4K

- L’élément disponible varie selon les réglages de [PROTOCOLE DE STREAMING].

  - Pour [CLIENT SRT] ou [RÉCEPTEUR SRT] : le format d’enregistrement/format de diffusion continue commençant par 2160-23.98p n’est pas pris en charge.

  - Pour [RTMP(S)] : le format de diffusion continue commençant par H.265 n’est pas pris en charge.

- Lorsque RTMPS est utilisé ou lorsque le chiffrage SRT est activé, seul le format de diffusion continue inférieur ou égal à 25 Mbps peut être sélectionné.

Menu [SYSTÈME] | Menu [RÉSEAU] → [STREAMING]
--- | ---
[FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.] | [FORMAT STREAMING]
[59.94Hz] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [H.265_3840×2160-60fps 75M] [H.265_3840×2160-60fps 50M] [H.265_3840×2160-60fps 25M] [H.265_3840×2160-60fps 12M] [H.265_3840×2160-60fps 8M] [H.264_3840×2160-60fps 75M] [H.264_3840×2160-60fps 50M] [H.264_3840×2160-60fps 25M] [H.264_3840×2160-60fps 12M] (Réglage d’usine)
| [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-30fps 75M] [H.265_3840×2160-30fps 50M] [H.265_3840×2160-30fps 25M] [H.265_3840×2160-30fps 12M] [H.265_3840×2160-30fps 8M] [H.264_3840×2160-30fps 75M] [H.264_3840×2160-30fps 50M] [H.264_3840×2160-30fps 25M] [H.264_3840×2160-30fps 12M] (Réglage d’usine)
| [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-24fps 75M] [H.265_3840×2160-24fps 50M] [H.265_3840×2160-24fps 25M] [H.265_3840×2160-24fps 12M] [H.265_3840×2160-24fps 8M] [H.264_3840×2160-24fps 75M] [H.264_3840×2160-24fps 50M] [H.264_3840×2160-24fps 25M] [H.264_3840×2160-24fps 12M] (Réglage d’usine)
[50.00Hz] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] | [H.265_3840×2160-50fps 75M] [H.265_3840×2160-50fps 50M] [H.265_3840×2160-50fps 25M] [H.265_3840×2160-50fps 12M] [H.265_3840×2160-50fps 8M] [H.264_3840×2160-50fps 75M] [H.264_3840×2160-50fps 50M] [H.264_3840×2160-50fps 25M] [H.264_3840×2160-50fps 12M] (Réglage d’usine)
| [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-25fps 75M] [H.265_3840×2160-25fps 50M] [H.265_3840×2160-25fps 25M] [H.265_3840×2160-25fps 12M] [H.265_3840×2160-25fps 8M] [H.264_3840×2160-25fps 75M] [H.264_3840×2160-25fps 50M] [H.264_3840×2160-25fps 25M] [H.264_3840×2160-25fps 12M] (Réglage d’usine)

Haut de page