- Haut
- Connexion réseau
- Utilisation du service cloud
- Chargement des contenus

# Chargement des contenus

## Procédure d’utilisation

Réglez les paramètres réseau avec la caméra. (Paramètres réseau)

Avec un ordinateur, créez une carte SD avec un profil défini dans la procédure suivante.

- Connectez-vous au service cloud et téléchargez le profil.

- Décompressez le fichier téléchargé.

- Enregistrez le dossier PRIVATE décompressé dans le répertoire racine de la carte SD.

Réglez la caméra comme suit pour activer le profil.

- Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [TÉLÉCHARGER] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [ACTIVER].

- Insérez une carte SD, puis chargez le profil dans la caméra en suivant l’une des méthodes suivantes.

  (Le logement pour carte permettant de charger et d’enregistrer peut être défini dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.])

  - Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [TÉLÉCHARGER] → [INFO. CONNEXION] → [MÉMOIRE], puis chargez le contenu de la carte SD avec le menu [RÉSEAU] → [TÉLÉCHARGER] → [CHARGER (CARTE SD)].

  - Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [TÉLÉCHARGER] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD].

- Vérifiez que le menu [RÉSEAU] → [TÉLÉCHARGER] → [DONNÉE TYPE] → [CLOUD] s’affiche.

Effectuez le réglage et l’opération nécessaires pour le chargement avec le service cloud.

## Chargement des contenus avec le service cloud

- Pour utiliser la fonction de chargement des contenus, une liaison vers un service cloud est nécessaire.

- Pour plus de détails, consultez les documents du service cloud.

- La caméra prend en charge le protocole FTP/SFTP. Réglez-le sur le service cloud en fonction du serveur à utiliser.

- Les données d’enregistrement en AVCHD ne sont pas prises en charge pour le chargement.

- Le réglage uniquement des clips auxquels sont ajoutés des repères de prise (Fonction d’enregistrement de repère de prise) comme cible de chargement est possible en utilisant le service cloud pour les données d’enregistrement P2.

- L’opération consistant à charger uniquement les données proxy (Enregistrement des données proxy) peut être définie via l’opération dans le service cloud pour les données d’enregistrement P2. Quand seules les données proxy sont chargées et que les données d’enregistrement du matériau principal sont chargées en les sélectionnant dans le service cloud, réglez le menu [ENREGISTREMENT] → [ENREG. METADONNÉES] → [SÉRIE CARTE] → [ON] avant l’enregistrement. De même, utilisez les cartes SD dont le numéro de série n’est pas dupliqué.

- Des opérations telles que la suppression du clip ou le formatage de la carte mémoire lors du chargement d’un clip peuvent entraîner une défaillance de l’opération ou un chargement incomplet.

- La connexion peut s’avérer impossible selon le réglage de l’algorithme de chiffrement du serveur lorsque SFTP est utilisé.

- L’opération de chargement peut être mise en pause lorsque la charge d’accès de carte SD est élevée en raison de l’opération d’enregistrement, etc.

Haut de page