- Haut
- Prise de vue
- Fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable (VFR)/Fonction d’enregistrement super lent
- Vitesse de défilement variable (VFR)

# Vitesse de défilement variable (VFR)

Permet la prise de vue haute vitesse de 1fps à 60fps maximum.

Dans le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.], sélectionnez la résolution et le codec pour la vidéo d’enregistrement, et la fréquence pour la fréquence d’images de référence.

- Pour connaître les combinaisons disponibles, reportez-vous à la section « Sélection de la résolution, du codec et de la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo ».

  La plage de la fréquence d’images qui peut exécuter la prise de vue haute vitesse diffère en fonction du réglage.

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] → [ON].

- Ceci peut être réglé même avec la touche USER. Reportez-vous à la section « Fonctions assignées aux touches USER ».

Définissez la fréquence d’images en fonction de la condition de prise de vue dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG].

- Ceci peut également être réglé avec la fonction multimanuelle. Reportez-vous à la section « Fonction multimanuelle ».

Appuyez sur la touche REC.

L’enregistrement à fréquence d’images variable démarre.

Haut de page