- Haut
- Prise de vue
- Ajustement de la balance des blancs et des noirs
- Réglage de la balance des noirs

# Réglage de la balance des noirs

Le réglage de la balance des noirs doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque la caméra est utilisée pour la première fois

- Lorsque la caméra est utilisée après une longue période sans utilisation

- Lorsque la température ambiante a considérablement changé

- Lorsque le super gain est réglé à l’aide de la touche USER

- Lors de la modification des valeurs du commutateur de gain

- Lors de la commutation des éléments dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

Pour obtenir la meilleure qualité vidéo, nous recommandons d’ajuster la balance des noirs immédiatement avant la prise de vue.

Avant d’ajuster la balance des noirs, préparez les conditions de réglage de la balance des blancs.

Passez en mode manuel à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>. (Prise de vue)

Réglez le commutateur <WHITE BAL> sur <A> ou <B>.

Maintenez la touche <AWB> enfoncée pendant environ deux secondes.

La balance des noirs se règle après la balance des blancs.

#### Messages affichés sur le viseur et sur le moniteur LCD

État | Message | Remarque
--- | --- | ---
Pendant le réglage | [ABB ACTIF] | —
Réglage terminé | [ABB OK] | La valeur ajustée est automatiquement mise en mémoire.

REMARQUE

- Pendant le réglage de la balance des noirs, l’ouverture est réglée pour stopper automatiquement l’entrée de lumière.

- L’ajustement de la balance des noirs n’est pas disponible pendant l’enregistrement.

- La vidéo n’est pas enregistrée sur la carte mémoire, même si vous appuyez sur la touche REC lors de l’exécution de la balance des noirs automatique.

- Le circuit de commutation de gain est automatiquement activé pendant le réglage de la balance des noirs. Un clignotement ou du bruit peuvent parfois apparaître sur l’écran du viseur et le moniteur LCD. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement.

## Mémoire de la balance des noirs

Les valeurs mises en mémoire sont enregistrées même si la caméra est arrêtée.

Haut de page