- Haut
- Prise de vue
- Paramètres réglables lors de la prise de vue
- Réglage de la luminosité

# Réglage de la luminosité

Lorsque la lumière extérieure est intense, vous pouvez activer le filtre ND (filtre de réglage de la luminosité) de votre choix à l’aide du commutateur <ND FILTER>.

Modifiez le réglage du commutateur <ND FILTER>.

<1/64> : réduit la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/64.

<1/16> : réduit la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/16.

<1/4> : réduit la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/4.

<CLR> : n’utilise pas le filtre ND.

Haut de page