- Haut
- Préparation
- Ajustement et réglage du viseur
- Utilisation du viseur

# Utilisation du viseur

Si le moniteur LCD est difficile à utiliser en raison de la luminosité de l’environnement, vous pouvez vérifier l’image en utilisant le viseur.

Le fait de placer votre œil à proximité du viseur déclenchera le capteur oculaire de façon à ce qu’il affiche automatiquement l’image.

- La sensibilité du capteur oculaire se règle dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [VF] → [CAPTEUR ŒIL] → [ÉLEVÉ] ou [FAIBLE].

- Il se peut que le capteur oculaire ne fonctionne pas correctement selon la forme des lunettes que vous portez, la façon dont vous tenez la caméra ou en raison d’une lumière intense située à proximité de l’oculaire. Si tel est le cas, modifiez l’affichage de l’image en assignant [VF ON / OFF] à la touche USER.

Levier d’ajustement dioptrique

Capteur oculaire

Déplacez le viseur dans la direction verticale pour ajuster l’écran à un angle confortable.

Vous pouvez lever le viseur à la verticale, à environ 90 degrés.

Réglez les caractères sur l’écran du viseur, de façon à ce qu’ils soient clairement visibles en utilisant le levier d’ajustement dioptrique.

REMARQUE

- La luminosité de l’image et la teinte des couleurs visibles sur le viseur et le moniteur LCD sont susceptibles de différer de celles visibles sur un écran de téléviseur. La vérification finale de l’image doit être effectuée sur un écran de téléviseur.

Haut de page