- Haut
- Préparation
- Alimentation électrique
- Chargement de la batterie

# Chargement de la batterie

Au moment de l’achat, la batterie n’est pas chargée. Avant d’utiliser la batterie, chargez-la complètement à l’aide du chargeur.

Nous vous recommandons d’avoir une batterie supplémentaire.

- Il est recommandé de charger la batterie dans un endroit où la température ambiante varie entre 10 °C et 30 °C (la même que la température de la batterie).

- Le câble CA fourni est dédié à cette caméra. Ne l’utilisez dans aucun autre appareil. En outre, n’utilisez pas le câble CA d’un autre appareil sur cette caméra.

- Le chargeur de batterie fourni peut charger simultanément deux batteries. En outre, il est compatible avec la batterie à charge rapide.

Vers la prise de courant

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Connectez la fiche CC de l’adaptateur secteur à la borne <DC IN 12V> du chargeur de batterie. (Fig. 1)

Connectez le câble CA à l’adaptateur secteur. (Fig. 2)

- Insérez le câble CA entièrement jusqu’à ce qu’il s’arrête.

Connectez la fiche d’alimentation à la prise de courant. (Fig. 2)

Montez la batterie sur le chargeur de batterie. (Fig. 3)

Le voyant de charge du côté de la batterie montée s’allume et la charge commence.

- Placez la batterie horizontalement le long du repère et glissez-la dedans.

- Une fois la charge terminée, le voyant <CHARGE1>/<CHARGE2> (voyant de charge) s’éteindra. Faites glisser la batterie et retirez-la.

#### Affichage du voyant <CHARGE1>/<CHARGE2>

Voyant <CHARGE1>/<CHARGE2>

Le voyant <CHARGE1>/<CHARGE2> (voyant de charge) du chargeur de batterie fourni indique l’état de charge comme suit.

Affichage du voyant <CHARGE1>/<CHARGE2> | État de charge
--- | ---
Vert (allumé) | Charge rapide
Orange (allumé) | Charge normale
Orange (clignotant) | Charge arrêtée en raison d’une erreur
Arrêt | La charge est terminée ou la batterie n’est pas montée

REMARQUE

- Le chargeur de batterie déterminera l’état de la batterie après le montage de la batterie. Par conséquent, un certain temps peut s’écouler avant que le témoin de charge ne s’allume. Monter la batterie à nouveau si le voyant de charge ne s’allume pas après dix secondes ou plus.

- Lorsque deux batteries compatibles à charge rapide sont montées, la charge rapide du côté <CHARGE1> sera prioritaire, et la charge du côté <CHARGE2> sera une charge normale. Une fois la charge du côté <CHARGE1> commencée, la charge du côté <CHARGE2> passera à la charge rapide.

  De plus, en fonction de l’état de charge de la batterie, l’indicateur de la batterie montée du côté <CHARGE2> peut s’éteindre.

- Le chargeur de batterie effectuera une charge optimale après avoir déterminé l’état de la batterie. Une fois la charge commencée, l’indicateur de la batterie à charge rapide clignotera. Aussi, si elle se charge sur les deux côtés <CHARGE1> et du côté <CHARGE2>, la charge des deux batteries s’arrête lorsque l’une des batteries est montée/retirée ou remplacée. La charge recommencera après avoir déterminé l’état des batteries.

- Montez la batterie à charger en priorité sur le côté <CHARGE1> lors de la charge.

## Durée standard de charge et temps d’enregistrement

Référence de la batterie | Tension / capacité (minimum) | Temps de chargement | Temps d’enregistrement continu
--- | --- | --- | ---
AG-VBR59 (fourni/optionnel) | 7,28 V/5 900 mAh | Environ 3 heures 20 minutes | Environ 3 heures 20 minutes
AG-VBR89 (en option) | 7,28 V/8 850 mAh | Environ 4 heures | Environ 5 heures
AG-VBR118 (en option) | 7,28 V/11 800 mAh | Environ 4 heures 40 minutes | Environ 6 heures 40 minutes
VW-VBD58 (en option) | 7,2 V/5 800 mAh | Environ 5 heures 20 minutes | Environ 3 heures 10 minutes

- Le temps de charge est le temps de chargement à l’aide du chargeur de batterie fourni.

- Le temps de charge est le moment où la température ambiante de fonctionnement est de 25 °C et l’humidité relative de fonctionnement est de 60%. Le temps de chargement peut être plus long avec une température et un taux d’humidité différents.

- Le temps de charge est le temps de charge lorsque la capacité de charge de la batterie est utilisée. Le temps de charge ou le temps d’enregistrement continu varie selon les conditions d’utilisation telles que la température élevée ou basse.

- Le temps d’enregistrement continu est le moment où la caméra est utilisée en remplissant toutes les conditions suivantes. Si vous utilisez la caméra dans d’autres conditions, le temps d’enregistrement continu sera écourté.

  - Lorsque les réglages d’usine du menu sont sélectionnés (lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur [1080-59.94i/422ALL-I 100M]/[1080-50.00i/422ALL-I 100M])

  - Lorsque le moniteur LCD est utilisé et que le câble n’est pas connecté à la borne d’entrée/sortie externe

REMARQUE

- La batterie est chaude après utilisation ou après la charge, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

- La batterie peut être chargée avec le chargeur de batterie AG-B23 (DE-A88) (en option), mais la charge prendra plus de temps.

## Vérification de la charge restante de la batterie

La charge restante de la batterie peut être vérifiée en affichant l’état de l’alimentation sur le moniteur LCD ou l’indicateur de la batterie fournie.

### Vérification de la charge restante de la batterie à l’aide de l’écran LCD

L’affichage de l’état de la batterie devient → → → → → au fur et à mesure que le niveau de la batterie diminue. Il clignote en rouge lorsque le niveau de charge restante de la batterie est nul.

REMARQUE

- L’état de l’alimentation électrique peut ne pas s’afficher en fonction du réglage dans le menu.

- La réparation ou la copie du collier, ou la mise à jour du microprogramme n’est pas possible lorsqu’il clignote en rouge.

### Vérification de la charge restante de la batterie à l’aide de la batterie

- La charge restante de la batterie peut être vérifiée avec l’affichage de l’indicateur en appuyant sur la touche <CHECK> sur la batterie lorsque cette dernière n’est pas en cours de charge.

  - Le niveau de charge restante de la batterie est une indication approximative.

  - L’indicateur ne s’allume pas même si la touche <CHECK> est enfoncée lorsque la charge restante de la batterie est nulle. Chargez la batterie.

- La progression de la charge est indiquée par la position clignotante de l’indicateur pendant la charge de la batterie.

  Une fois la charge terminée, l’indicateur s’éteint.

1. Indicateur

2. <CHECK> touche

#### Affichage de l’indicateur

- La couleur et l’état allumé/clignotant de l’indicateur indiqué par l’icône dans la table sont les suivants.

  - : Clignotement en vert

  - : Allumé en vert

  - : Arrêt

Affichage de l’indicateur | Niveau de charge restante / progression de la charge
--- | ---
Lors de la vérification de la charge restante de la batterie | Charge en cours
|  | 0% - 25%
|  | 25% - 50%
|  | 50% - 75%
|  | 75% - 100%

- L’affichage de l’indicateur est une indication approximative. Si la batterie est montée sur la caméra ou le chargeur de batterie, vérifiez le niveau restant sur l’appareil sur lequel la batterie est montée. Le niveau restant peut différer de celui affiché avec l’indicateur de la batterie.

Haut de page