- Haut
- Préparation
- Ajustement et réglage du moniteur LCD
- Réglage du moniteur LCD

# Réglage du moniteur LCD

#### Réglage de la luminosité, du contraste et du niveau de couleur

La [LUMINOSITÉ] (luminosité), le [CONTRASTE] (contraste) et le [NIVEAU COULEUR] (niveau de couleur) peuvent être réglés dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD].

Les réglages du moniteur LCD n’affectent pas les images reproduites ou enregistrées par la caméra.

#### Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Permet de commuter la luminosité du rétroéclairage du moniteur LCD. Voici les deux méthodes qui existent :

- Configuré avec le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD] → [RÉTRO-ÉCLAIRAGE].

- Commute [0], [1], [2] et [−1] dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER à laquelle [RETROECL. LCD] est assigné ou que vous touchez l’icône de touche USER.

Haut de page