- Haut
- Prise de vue
- Paramètres réglables lors de la prise de vue
- Diaphragme

# Diaphragme

Passez en mode manuel à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>. (Prise de vue)

Appuyez sur la touche <IRIS> pour changer de méthode de réglage pour l’ouverture de l’objectif.

Diaphragme auto : réglage automatique du diaphragme.

Diaphragme manuel : réglage manuel du diaphragme de l’objectif.

En mode de diaphragme manuel, tournez la bague de diaphragme pour régler le diaphragme de l’objectif.

Lorsque la fonction de niveau de diaphragme auto est activée, la valeur cible du niveau de diaphragme auto peut être ajustée en tournant la bague de diaphragme. Toutefois, la valeur n’est pas appliquée au réglage dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [NIVEAU EFFET DIAPH A.].

Haut de page