- Haut
- Prise de vue
- Fonction multimanuelle
- Réglage de la fréquence d’images de la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable

# Réglage de la fréquence d’images de la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable

Tournez le multicadran pour afficher [ FRAME RATE].

Appuyez sur le multicadran.

L’affichage de la fréquence d’images est mis en surbrillance en orange.

Tournez le multicadran pour sélectionner la fréquence d’images.

Appuyez sur le multicadran.

Le réglage passe à la valeur affichée et se ferme.

Appuyez sur la touche <EXIT> pour quitter sans modifier le réglage.

Lorsque vous appuyez sur la touche REC pendant qu’il est possible d’enregistrer, le réglage se ferme après le passage du paramètre à la valeur affichée, puis l’enregistrement démarre.

REMARQUE

- [ FRAME RATE] s’affiche lorsque les menus [FICHIER SCÈNE] → [VFR] → [ON] et [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [OFF] sont définis.

Haut de page