- Haut
- Connexion à des périphériques externes
- Connexion avec un casque et TV/moniteur
- TV/moniteur

# TV/moniteur

Vous pouvez connecter une TV ou un moniteur comme le montre la figure suivante.

Câble HDMI (en option)

Câble BNC (en option)

TV/moniteur

Mini fiche 4 pôles pour cordon audio/vidéo de 3,5 mm de diamètre : produit commercial

Audio (audio de gauche : blanc)

Vidéo (jaune)

Terre

Audio (audio de droite : rouge)

REMARQUE

- La technologie VIERA Link n’est pas prise en charge par la caméra. Notez que la technologie VIERA Link d’un autre appareil peut ne pas fonctionner correctement lorsqu’il est connecté à l’appareil compatible VIERA Link à l’aide d’un câble HDMI (en option).

- Le signal de résolution SD généré depuis la borne <HDMI> est produit comme signal progressif (480P, 576P).

- Pour le câble BNC (en option) qui est connecté à la borne <SDI OUT>, préparez un câble à double blindage qui soit équivalent à 5C-FB.

- Utilisez le câble blindé double qui prend en charge 4K/60P comme le câble HDMI (en option). En outre, il est recommandé d’utiliser le câble Panasonic HDMI compatible avec 4K/60P comme câble HDMI.

Haut de page