- Haut
- Prise de vue
- Fonction multimanuelle
- Réglage de la largeur de la zone de mise au point automatique

# Réglage de la largeur de la zone de mise au point automatique

Permet de régler la largeur de la zone pour laquelle la mise au point automatique est activée en fonction de la taille du sujet.

Appuyez sur la touche USER assignée à [ZONE AF] ou touchez l’icône de touche USER lorsque l’écran d’image de caméra est affiché.

[ AF AREA] s’affiche sur l’écran d’image de caméra.

Tournez le multicadran pour régler le cadre de zone de la mise au point automatique.

Appuyez sur le multicadran.

Le réglage passe à la largeur affichée et se ferme.

Appuyez sur la touche <EXIT> pour quitter sans modifier le réglage.

Pour annuler le réglage, appuyez sur la touche USER à laquelle [ZONE AF] est assigné ou touchez l’icône de touche USER.

Pour recommencer le réglage, appuyez sur le multicadran lorsque [ AF AREA] est affiché en jaune et effectuez les étapes 2 à 3.

REMARQUE

- La largeur du cadre de zone de la mise au point automatique peut être réglée même si le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [LARGEUR ZONE AF] → [ON] est défini et si le menu est fermé.

Haut de page