- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement en arrière-plan

# Enregistrement en arrière-plan

Si les cartes mémoire sont insérées dans deux logements pour carte, sélectionnez le mode d’enregistrement en arrière-plan, puis appuyez sur la touche REC pour démarrer l’enregistrement simultanément dans les logements pour carte 1 et 2. Dans le logement pour carte 1, vous pouvez démarrer l’enregistrement de façon répétée et l’arrêter le cas échéant en actionnant la touche REC. Dans le logement pour carte 2, l’opération d’enregistrement continue en arrière-plan.

En effectuant l’enregistrement en arrière-plan dans le logement pour carte 2, vous ne manquez aucune scène importante lors de l’arrêt de l’enregistrement.

Pour connaître les limites d’enregistrement relatives à l’enregistrement en arrière-plan, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

Durée d’enregistrement sur carte mémoire

Opérations de la touche REC

Utilisation de la touche d’arrêt de l’enregistrement en arrière-plan*

Aucun espace restant dans le logement pour carte 1

Logement pour carte 1

Veille

Clip A

(Enregistrement principal)

Clip B

Continue l’enregistrement dans le logement pour carte 2

Logement pour carte 2

Clip A

(Enregistrement en arrière-plan)

*Touche USER assignée à [PAUSE FOND]

## Démarrage de l’enregistrement en arrière-plan

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. ARRIÈRE PLAN].

[BACKGR] apparaît sur l’affichage de la fonction deux cartes de l’écran d’image de caméra.

Une ligne inclinée apparaît sur l’affichage de [BACKGR] lorsque l’enregistrement en arrière-plan est impossible, par exemple quand aucune carte mémoire n’est insérée dans le logement pour carte 2.

Appuyez sur la touche REC.

L’enregistrement démarre simultanément dans le logement pour carte 1 et le logement pour carte 2.

Lancez ou arrêtez l’enregistrement dans le logement pour carte 1 avec les opérations de touche REC.

Dans le logement pour carte 2, l’opération d’enregistrement continue en arrière-plan.

REMARQUE

- Enregistre dans le logement pour carte 1 et le logement pour carte 2 au format défini dans le menu [SYSTÈME].

- L’enregistrement en arrière-plan est impossible dans les cas suivants.

  - Lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] est réglé sur un paramètre autre que [NORMAL]

- L’état d’éclairage du voyant de signalisation change selon le démarrage ou l’arrêt de l’enregistrement dans le logement pour carte 1.

- Le code temporel est fixé sur le free run.

- La commande de l’opération d’enregistrement de l’appareil externe (tel qu’un enregistreur) connecté aux bornes <SDI OUT> et <HDMI> est liée au démarrage/arrêt de l’enregistrement du logement pour carte 1.

- En mode d’enregistrement en arrière-plan, la fonction de suppression du dernier clip est désactivée.

- La carte mémoire du logement pour carte 1 peut être remplacée même pendant l’exécution de l’enregistrement en arrière-plan dans le logement pour carte 2 si l’enregistrement dans le logement pour carte 1 s’arrête.

- En mode d’enregistrement en arrière-plan, l’enregistrement standard est possible dans le logement pour carte 1 si aucune carte mémoire pour l’enregistrement n’est insérée dans le logement pour carte 2 ou si la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire dans le logement pour carte 2 est insuffisante.

## Fin de l’enregistrement en arrière-plan

Maintenez enfoncée la touche USER à laquelle [PAUSE FOND] est assigné pendant environ cinq secondes ou touchez et maintenez enfoncée l’icône de touche USER pendant environ cinq secondes et relâchez.

L’enregistrement en arrière-plan s’arrête dans le logement pour carte 2.

Il est également possible d’arrêter l’enregistrement en arrière-plan dans le logement pour carte 2 en maintenant la touche <EXIT> enfoncée pendant environ cinq secondes.

REMARQUE

- L’enregistrement en arrière-plan dans le logement pour carte 2 ne peut pas s’arrêter tant qu’un enregistrement est en cours dans le logement pour carte 1. Mettez fin à l’enregistrement en arrière-plan lors de l’arrêt de l’enregistrement dans le logement pour carte 1.

- L’enregistrement en arrière-plan dans le logement pour carte 2 s’arrête dans les cas suivants.

  - Lorsque l’appareil est éteint

  - Quand la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire est insuffisante

  - Quand une erreur relative à l’écriture sur la carte mémoire s’est produite

Haut de page