- Haut
- Connexion réseau
- Paramètres réseau
- Réglages du réseau local sans fil

# Réglages du réseau local sans fil

Voici le réglage de la connexion avec le terminal iPhone/iPad ou Android directement ou de la connexion au point d’accès sans fil via le réseau local sans fil.

## Connexion directe ([DIRECT])

Voici le réglage pour connecter directement la caméra au terminal iPhone/iPad ou Android.

La caméra peut redémarrer si nécessaire lorsque le réglage est modifié.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [WLAN].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [DIRECT].

Dans le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN], réglez chaque élément selon les besoins.

- Pour plus de détails sur les réglages, reportez-vous à la section « Réglage d’éléments dans [PROPRIÉTÉ WLAN] en cas de réglage sur [DIRECT] ».

Sélectionnez le SSID de la caméra dans la liste SSID du terminal iPhone/iPad ou Android, puis saisissez le mot de passe (clé de chiffrement).

Affichez l’écran de la liste des points d’accès sans fil dans le réglage du réseau local sans fil et sélectionnez le SSID de la caméra.

- Réglage d’usine : [AG-CX350]

Lorsque l’écran de confirmation du mot de passe s’affiche, saisissez le mot de passe (clé de cryptage).

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du terminal iPhone/iPad ou Android.

- Réglage d’usine : [01234567890123456789abcdef]

Fermez le menu ou revenez au niveau du menu [RÉSEAU].

Vérifiez la connexion au réseau.

Une fois la connexion établie, s’affiche sur l’écran de la caméra.

#### Réglage d’éléments dans [PROPRIÉTÉ WLAN] en cas de réglage sur [DIRECT]

[SSID] | Nom du réseau de la caméra (SSID) (Réglage d’usine : [AG-CX350])
[BANDE] | Réglage à commuter entre deux méthodes de communication ([2.4GHz] ou [5GHz]) (Réglage d’usine : [2.4GHz])
[CANAL (2,4GHz)] | Canal à utiliser lorsque [BANDE] est réglé sur [2.4GHz] (Réglage d’usine : [AUTO])
[CANAL (5GHz)] | Canal à utiliser lorsque [BANDE] est réglé sur [5GHz] (Réglage d’usine : [AUTO])
[CLÉ CRYPTAGE] | WPA2 : clé de chiffrement (Réglage d’usine : [01234567890123456789abcdef])
[RÉGLAGES IPv4] | [DHCP] | Réglage de la fonction DHCP [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : acquis automatiquement avec le DHCP lors d’une connexion en réglant [TYPE] sur [INFRA (SELECT)] ou [INFRA (MANUEL)]. (Indisponible.) [SERVEUR] : active la fonction de serveur DHCP de la caméra lorsque la connexion s’effectue avec [TYPE] réglé sur [DIRECT]. (Réglage d’usine : [OFF])
| [ADRESSE IP] | IP : adresse de la caméra (Réglage d’usine : [192.168.0.1])
| [MASQUE SOUS-RÉS] | Masque de sous-réseau (Réglage d’usine : [255.255.255.0])

REMARQUE

- La durée du démarrage après la mise sous tension peut être prolongée du fait du démarrage du réseau.

- Lorsque vous changez les réglages de [SÉL. APPAREIL], les changements ne seront appliqués qu’après le redémarrage de la caméra. De même, la fermeture de l’écran de réglage peut prendre un certain temps en raison du redémarrage du service de réseau après la modification du réglage.

- Il est impossible de définir certains éléments absents du tableau.

- [CRYPTAGE] sera réglé sur [WPA2-AES].

- En fonction du module sans fil utilisé, certains éléments dans [BANDE], [CANAL (2,4GHz)] et [CANAL (5GHz)] peuvent être indisponibles à la sélection.

## Connexion au point d’accès sans fil ([INFRA (SELECT)]/[INFRA (MANUEL)])

Voici le réglage pour connecter la caméra au point d’accès sans fil.

### Lors d’une connexion en recherchant le point d’accès sans fil (SSID)

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [WLAN].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [INFRA (SELECT)].

Dans le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN], réglez chaque élément selon les besoins.

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous à la section « Éléments de réglage de [PROPRIÉTÉ WLAN] lorsque [INFRA (SELECT)] ou [INFRA (MANUEL)] est sélectionné ».

Sélectionnez le SSID du point d’accès sans fil recherché.

Le réglage est accompli lorsque [CLÉ CRYPTAGE] (clé de chiffrement, mot de passe) n’est pas réglé.

Si [CLÉ CRYPTAGE] est défini, saisissez le mot de passe, puis sélectionnez [Accès].

Fermez le menu ou revenez au niveau du menu [RÉSEAU].

Vérifiez la connexion au réseau.

Une fois la connexion établie, s’affiche sur l’écran de la caméra.

### Lors de la saisie manuelle du point d’accès sans fil (SSID)

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [WLAN].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [TYPE] → [INFRA (MANUEL)].

Dans le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN], réglez chaque élément selon les besoins.

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous à la section « Éléments de réglage de [PROPRIÉTÉ WLAN] lorsque [INFRA (SELECT)] ou [INFRA (MANUEL)] est sélectionné ».

Dans le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ WLAN] → [SSID], entrez le SSID du point d’accès sans fil pour vous connecter.

Le réglage est accompli lorsque [CLÉ CRYPTAGE] (clé de chiffrement, mot de passe) n’est pas réglé.

Si [CLÉ CRYPTAGE] est défini, saisissez le mot de passe, puis sélectionnez [Accès].

Fermez le menu ou revenez au niveau du menu [RÉSEAU].

Vérifiez la connexion au réseau.

Une fois la connexion établie, s’affiche sur l’écran de la caméra.

#### Éléments de réglage de [PROPRIÉTÉ WLAN] lorsque [INFRA (SELECT)] ou [INFRA (MANUEL)] est sélectionné

[CRYPTAGE] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [AUCUN] (Réglage d’usine : [WPA2-AES])
[CLÉ CRYPTAGE] | Clé de chiffrement WPA/WPA2 (Réglage d’usine : [01234567890123456789abcdef])
[RÉGLAGES IPv4] | [DHCP] | Réglage de la fonction DHCP [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : acquis automatiquement avec le DHCP lors d’une connexion en réglant [TYPE] sur [INFRA (SELECT)] ou [INFRA (MANUEL)]. [SERVEUR] : lors d’une connexion en réglant [TYPE] sur [DIRECT], activez la fonction de serveur DHCP de la caméra. (Ne peut pas être sélectionné.) (Réglage d’usine : [OFF])
[ADRESSE IP] | IP : adresse de la caméra (Réglage d’usine : [192.168.0.1])
[MASQUE SOUS-RÉS] | Masque de sous-réseau (Réglage d’usine : [255.255.255.0])
| [PASSERELLE DÉFAUT] | Passerelle par défaut (Réglage d’usine : [192.168.0.254])
| [DNS PRIMAIRE] | Réglage du serveur DNS primaire (Réglage d’usine : [0.0.0.0])
| [DNS SECONDAIRE] | Réglage du serveur DNS secondaire (Réglage d’usine : [0.0.0.0])

REMARQUE

- La durée du démarrage après la mise sous tension peut être prolongée du fait du démarrage du réseau.

- Lorsque vous changez les réglages de [SÉL. APPAREIL], les changements ne seront appliqués qu’après le redémarrage de la caméra. De même, la fermeture de l’écran de réglage peut prendre un certain temps en raison du redémarrage du service de réseau après la modification du réglage.

- ENCRYPTION dans WEP n’est pas pris en charge.

- Selon les paramètres tels que [DHCP], le réglage de certains éléments peut s’avérer impossible.

- Lorsque [DHCP] est réglé sur [CLIENT], certaines des informations acquises automatiquement avec le DHCP s’affichent dans le menu.

  Pour plus de détails sur l’état du réseau, validez en sélectionnant le menu [RÉSEAU] → [INFORMATION] → [STATUT].

- L’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut doivent être réglés correctement.

  Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

- Lorsque la passerelle par défaut ou le DNS ne doit ne pas être utilisé, sélectionnez [0.0.0.0].

  Cependant, il est impossible de désactiver le DNS lorsque [DHCP] est réglé sur [CLIENT].

- Selon l’environnement réseau, même si [DHCP] est réglé sur [CLIENT], l’entrée manuelle de la valeur DNS peut s’avérer nécessaire. Lorsqu’une valeur DNS non valide est entrée dans tout autre cas, l’assignation automatique par DHCP ne fonctionne pas correctement.

Haut de page