- Haut
- Présentation
- Lors de la première mise sous tension
- [AREA SETTINGS]

# [AREA SETTINGS]

Réglez la région d’utilisation.

Connectez la batterie chargée ou l’adaptateur secteur à la caméra et mettez l’interrupteur d’alimentation sur < > (ON).

L’écran [AREA SETTINGS] s’affiche.

Sélectionnez la région d’utilisation.

[AREA 1] : Japon

[AREA 2] : Taïwan, Corée du Sud

[AREA 3] : États-Unis, Canada, Amérique centrale et Amérique du Sud

[AREA 4] : Asie (à l’exception du Japon, de Taïwan et de la Corée du Sud), Océanie, Inde

Lorsque le message de confirmation s’affiche, sélectionnez [YES].

La caméra sera initialisée en fonction de la région sélectionnée à l’étape 2. La caméra redémarre automatiquement.

Une fois que le réglage pour [AREA SETTINGS] est effectué, l’écran [TIME ZONE] est affiché.

REMARQUE

- Une fois que ce paramètre est défini, l’écran [AREA SETTINGS] n’est pas affiché au démarrage suivant.

- Pour modifier la région d’utilisation, effectuez le réglage suivant à partir du menu [OPTION] → [AREA SETTINGS].

#### Définition du contenu de chaque région d’utilisation

Le réglage suivant diffère selon la région sélectionnée.

- Le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]

- Le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

- Le menu [AUTRES] → [HORLOGE] → [FORMAT DATE]

- Le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [MARGE]

- Le menu [AUTRES] → [LANGUAGE]

Item | [AREA 1] | [AREA 2] | [AREA 3] | [AREA 4]
--- | --- | --- | --- | ---
[FRÉQUENCE] | [59.94Hz] | [59.94Hz] | [59.94Hz] | [50.00Hz]
[FORMAT ENREG.] | [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1080-50.00i/422ALL-I 100M]
[FORMAT DATE] | [A-M-J] | [A-M-J] | [M-J-A] | [J-M-A]
[MARGE] | [20dB] | [20dB] | [20dB] | [18dB]
[LANGUAGE]* | [] [English] | [English] | [English] [Español] [Français] | [English] [Español] [Français]

Lorsque l’option [AREA 2] est sélectionnée, [LANGUAGE] n’est pas affiché comme l’élément de menu [AUTRES].

Haut de page