- Haut
- Préparation
- Réglage des données temporelles
- Obtention du code temporel de manière externe

# Obtention du code temporel de manière externe

La sortie du code temporel de la caméra correspondant à la vidéo de la caméra ou à la vidéo de lecture peut être fournie à un appareil externe d’enregistrement.

Borne <SDI OUT>

Borne SDI IN

VTR, etc.

Borne TC IN

Borne <TC IN/OUT>

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [SEL TC IN/OUT] → [TC OUT].

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [REF TC OUT] → [ENREG.].

Le même code temporel peut être enregistré dans la vidéo simultanément sur deux appareils.

#### Pour accorder la sortie du code temporel de la borne <TC IN/OUT> à la vidéo de la sortie SDI ou de la sortie du moniteur

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [REF TC OUT] → [SORTIE SDI].

REMARQUE

- TCR est sorti au cours de la lecture. La sortie TCG au cours de la lecture n’est pas prise en charge.

- La sortie de code temporel peut se décaler d’une image lorsque la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 23,98p.

- Des verrouillages externes par des bits d’utilisateur ne sont pas pris en charge.

Haut de page