- Haut
- Préparation
- Montage des accessoires
- Réglage de la courroie de poignée

# Réglage de la courroie de poignée

- Ajustez la courroie de poignée à la taille de votre main.

- La courroie de poignée est déjà montée sur la caméra.

- Si la boucle est difficile à serrer, avancez le coussinet et resserrez la boucle.

Coussinet

Boucle

Ouvrez la section de la boucle.

Tirez sur l’extrémité de la courroie.

Haut de page