- Haut
- Prise de vue
- Utilisation de la fonction de zoom
- Réglage de la position de zoom

# Réglage de la position de zoom

Réglez le zoom à l’aide du levier de zoom.

<T> : zoom avant de l’image.

<W> : zoom arrière de l’image.

Si vous appuyez légèrement sur le levier de zoom situé sur la poignée, vous activerez le zoom à basse vitesse. Si vous appuyez énergiquement sur le levier, vous activerez le zoom à grande vitesse.

Vous pouvez également utiliser le zoom manuellement avec la bague de zoom.

Levier de zoom (sur le manche)

Bague de zoom

Levier de zoom (sur la poignée)

REMARQUE

- Appuyez sur la touche USER à laquelle [ZOOM RAPIDE] est assigné dans le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] ou touchez l’icône de touche USER pour activer/désactiver [ZOOM RAPIDE] lorsque vous voulez utiliser le zoom à une vitesse supérieure.

- Lorsque [ZOOM RAPIDE] est activé, le zoom motorisé peut être utilisé à une plus grande vitesse si le levier de zoom est poussé à fond. Cependant, le son du zoom devient plus fort que d’habitude. Désactivez [ZOOM RAPIDE] si le son du zoom motorisé vous gêne.

#### Utilisation du levier de zoom situé sur le manche

Exécute l’opération de zoom à la vitesse définie dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [VITESSE ZOOM H.].

Haut de page