- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra

# Démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉCLENCHEMENT DÉBUT] → [CAMÉRA].

Définissez la destination.

Pour plus de détails sur la destination, reportez-vous à la section « Définition de la destination de diffusion continue dans le menu de la caméra » ou « Référence à la carte mémoire pour la destination de la diffusion continue ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [ON].

Si la caméra est connectée à la destination de transmission par un réseau, elle démarre la transmission de la vidéo en diffusion continue.

REMARQUE

- Le menu [DÉMAR.] ne peut pas être sélectionné lorsque la diffusion continue ne peut pas démarrer, par exemple parce que le réseau n’est pas connecté, etc.

- Le démarrage ou l’arrêt de la diffusion continue sur la caméra peut être assigné à la touche USER. (Attribution d’une fonction aux touches USER)

  La diffusion continue ne démarre pas si vous appuyez sur la touche USER ou touchez l’icône de la touche USER lorsque le menu ou l’écran des miniatures est affiché.

- Seuls le RTMP et le RTMPS sont disponibles lors du démarrage de la diffusion continue avec le fonctionnement de la caméra. Dans ce cas, l’IPv6 est indisponible.

- Pour les réglages tels que l’URL, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- La diffusion continue peut s’avérer impossible selon la condition d’utilisation du service de diffusion continue.

- La diffusion continue s’arrête lorsque vous effectuez des opérations telles que l’affichage de l’écran des miniatures ou la lecture de clips sur la caméra.

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

- Si un réglage permet de désactiver VFR et d’autres fonctions de diffusion continue dans le fichier de scène, la diffusion continue prendra fin suite à la modification du fichier de scène.

- Attention, car l’image de diffusion continue peut être émise accidentellement selon l’environnement de système permettant la diffusion et le réglage du service utilisé.

## Définition de la destination de diffusion continue dans le menu de la caméra

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [MÉMOIRE].

Saisissez l’URL de destination dans le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [URL RÉCEPTEUR].

- Saisissez l’URL de destination au format suivant.

  - rtmp://(URL du serveur):(numéro de port)/(chemin)/(clé de flux)

  - rtmps://(URL du serveur):(numéro de port)/(chemin)/(clé de flux)

REMARQUE

- En général, un paramètre est nécessaire pour la clé de flux avec RTMP, mais selon le service, la clé de flux peut constituer une partie du chemin. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- Le réglage de l’[URL RÉCEPTEUR] est impossible lorsque [DONNÉE TYPE] est réglé sur [P2CAST]. Réglez ceci après avoir effectué l’opération pour [EFFACER (MÉMOIRE)] une fois.

## Référence à la carte mémoire pour la destination de la diffusion continue

Insérez la carte mémoire sur laquelle les informations de destination sont enregistrées dans le logement pour carte 1.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD].

## Gestion des informations de destination

Les informations de destination peuvent être enregistrés et chargées entre le menu de la caméra et la carte mémoire.

#### Enregistrement des informations de destination sur la carte mémoire

Insérez une carte mémoire formatée avec la caméra dans le logement pour carte 1.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [SAUV. (CARTE SD)].

Sélectionnez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche.

REMARQUE

- Le nom du fichier dans la carte mémoire pour enregistrer les informations de destination est inaltérable.

- Le fichier contenant les informations de destination enregistrées sur la carte mémoire est crypté.

- L’enregistrement est impossible lorsque [DONNÉE TYPE] est réglé sur [P2CAST].

- L’enregistrement est impossible lorsque la chaîne de caractères de l’[URL RÉCEPTEUR] (« rtmp:// », etc.) n’est pas définie correctement.

#### Chargement des informations de destination depuis la carte mémoire

Insérez la carte mémoire sur laquelle les informations de destination sont enregistrées dans le logement pour carte 1.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [CHARGER (CARTE SD)].

Sélectionnez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche.

REMARQUE

- Le nom du fichier permettant de charger les informations de destination enregistrées sur la carte mémoire est indisponible.

- Les informations de réglage qui peuvent être chargées (référencées) par la caméra sont les suivantes.

  - Informations enregistrées avec la caméra

  - Fichier de réglage créé avec le logiciel P2 Network Setting (Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage)

  - Profil téléchargé avec P2 Cast (Utilisation de P2 Cast)

## Effacement des informations de destination

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [EFFACER (MÉMOIRE)].

- Les informations de réglage pour P2 Cast sont également effacées.

- Les informations de l’URL de destination définies dans P2 Cast sont également effacées. (Utilisation de P2 Cast)

- Le réglage lié au Multicast n’est pas effacé.

## Arrêt de la diffusion continue de la vidéo

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [OFF].

Haut de page