- Haut
- Préparation
- Réglage des données temporelles
- Définition des données temporelles

# Définition des données temporelles

#### Code temporel

[DÉFIL LIBRE] et [DÉFIL ENR] peuvent être commutés avec le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DÉFIL LIBRE/ENR].

- [DÉFIL LIBRE] : avance sans tenir compte du mode de fonctionnement. Il avance même lorsque l’alimentation est coupée, pour un traitement égal par rapport à la durée.

  Les données temporelles peuvent également être enregistrées dans l’entrée de code temporel sur la borne <TC IN/OUT> utilisant un verrouillage d’asservissement.

- [DÉFIL ENR] : Avance uniquement pendant l’enregistrement. L’enregistrement est démarré avec la valeur continuant à partir du dernier code temporel enregistré précédemment.

REMARQUE

- La valeur [DÉFIL ENR] ne sera pas une valeur continue dans les cas suivants.

  - Lors de la suppression des clips enregistrés

  - Lorsque l’enregistrement est interrompu suite à une défaillance de [AVERTISSEMENT ENR], etc. au cours de l’enregistrement.

- Elle sera fixée sur [DÉFIL LIBRE] lorsque le pré-enregistrement est activé.

- [DÉFIL ENR] est fixé lorsque la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable ou la fonction d’enregistrement super lent est activée.

- Elle sera fixée sur [DÉFIL ENR] lorsque la fonction d’enregistrement par intervalles est activée.

- [DÉFIL LIBRE] est fixé lorsque la fonction d’enregistrement en arrière-plan est activée.

#### Bits d’utilisateur

Les bits d’utilisateur sont intégrés. Les bits d’utilisateur sont enregistrés dans le clip. En outre, ils sont sortis comme données LTC UB, VITC UB du signal SDI.

La valeur de réglage de l’utilisateur, l’heure, la date, le code temporel, les informations de fréquence d’images de la prise de vue et le nom du clip peuvent être sélectionnés pour l’enregistrement.

La valeur au moment où l’enregistrement a démarré est enregistrée dans les bits d’utilisateur des métadonnées de clip.

#### Compteur

Appuyez sur la touche <COUNTER> et affichez le compteur pour afficher la valeur du compteur dans l’affichage de code temporel du viseur/moniteur LCD.

La valeur du compteur apparaît au format « heure:minute:seconde.image ».

En outre, appuyez sur la touche <RESET> tandis que la valeur du compteur est affichée pour réinitialiser la valeur du compteur.

L’un des paramètres suivants peut être défini dans le menu [ENREGISTREMENT] → [COMPT. ENREG.].

- [TOTAL] : appuyez sur la touche <RESET> pour compter en continu jusqu’à la réinitialisation. La valeur du compteur est conservée même si la carte mémoire est remplacée ou si l’alimentation est coupée.

- [CLIP] : efface la valeur du compteur et commence le comptage à partir de 0 à chaque démarrage de l’enregistrement. Vous pouvez effectuer des prises de vue tout en vérifiant toujours la durée d’enregistrement du clip que vous êtes en train de filmer.

#### Date/heure (temps réel)

- L’horloge interne sera la référence pour la mesure du code temporel free run quand l’alimentation est réglée sur < > (attente), l’heure des bits d’utilisateur et des données de date. En outre, ce sera la référence pour l’heure de génération du fichier et le nom du fichier lorsque le clip est enregistré.

REMARQUE

- L’affichage sur l’écran d’image de caméra est activé par la touche <COUNTER>.

Haut de page