- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de gamma

# Fonction de gamma

Cette fonction optimise le ton des images.

#### Paramètres généraux

[SÉL. MODE GAMMA] : permet de sélectionner un mode gamma parmi huit types.

#### Paramètres avancés

Configuré avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. GAMMA].

[GAMMA MASTER] : permet de définir le gamma principal par incréments de 0,01.

- Lorsque [FILM-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA]

  [NIV. DYNAMIQ. F-REC.] : permet de définir la plage dynamique.

  [NIV. ÉTIR. NOIR F-REC.] : permet de définir l’étirement des noirs.

- Lorsque [VIDÉO-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA]

  [PENTE KNEE V-REC.] : permet de définir la pente KNEE.

  [POINT KNEE V-REC.] : permet de définir le point KNEE.

[GAMMA NOIR] : permet de définir la compression et l’expansion de la courbe gamma des zones sombres.

[ETENDUE GAMMA NOIR] : permet de définir le taux maximum de compression/d’expansion.

REMARQUE

- La fonction de gamma est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page