- Haut
- Fonctionnement
- Fonctionnement de base de l’écran
- Fonctionnement des touches principales et commutation de l’écran

# Fonctionnement des touches principales et commutation de l’écran

Commute l’écran comme suit lorsque vous appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK>, <EXIT>, <THUMBNAIL>, <SET> ou <>.

Écran de lecture

Écran des icônes de fonctionnement

Écran STATUS de vérification de mode

Écran des miniatures

Écran d’image de caméra

Informations de clip

Écran FUNCTION de vérification de mode

Écran AUDIO de vérification de mode

Écran SWITCH de vérification de mode

Écran NETWORK de vérification de mode

1. Appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK>.

2. Appuyez sur la touche <SET> ou le multicadran.

3. Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

4. Appuyez sur la touche <EXIT>.

5. Appuyez sur la touche <THUMBNAIL> ou <>.

6. Appuyez sur le multicadran lorsque [ ICONS] s’affiche.

7. Appuyez sur la touche <DISP/MODE CHK> pendant une seconde ou plus.

8. Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION].

REMARQUE

- L’écran d’image de caméra s’affiche lorsque la caméra est allumée.

- L’écran d’image de caméra s’affiche automatiquement si l’enregistrement démarre alors que l’écran des miniatures, l’écran de lecture ou les informations de clip sont affichés.

- L’écran de lecture s’affiche si un clip est sélectionné sur l’écran des miniatures.

- L’écran des miniatures s’affiche à la fin de la lecture du clip ou à l’arrêt de la lecture.

- L’écran des icônes de fonctionnement s’affiche si vous touchez le moniteur LCD pendant une seconde ou plus, alors que l’écran d’image de caméra est affiché.

- La caméra bascule vers l’écran d’image de caméra si vous touchez une zone autre que l’icône sur l’écran des icônes de fonctionnement. L’écran d’image de caméra s’affiche automatiquement après cinq secondes d’inactivité du multicadran ou de l’écran des icônes de fonctionnement.

- L’écran d’image de caméra s’affiche automatiquement après cinq secondes d’inactivité de la touche <DISP/MODE CHK> sur chaque écran de vérification de mode.

  L’écran d’image de caméra ne s’affiche pas lorsque la touche <DISP/MODE CHK> est enfoncée.

- L’image de caméra s’affiche sur l’écran des icônes de fonctionnement et chaque écran de la vérification de mode.

Haut de page