- Haut
- Prise de vue
- Fonction multimanuelle
- Réglage de la valeur variable de la balance des blancs

# Réglage de la valeur variable de la balance des blancs

Tournez le multicadran pour afficher [ WB].

Appuyez sur le multicadran.

L’affichage de la balance des blancs est mis en surbrillance en orange.

Tournez le multicadran pour sélectionner la température de couleur.

Appuyez sur le multicadran.

Le réglage passe à la valeur affichée et se ferme.

Appuyez sur la touche <EXIT> pour quitter sans modifier le réglage.

REMARQUE

- [ WB] ne s’affiche que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

  - Le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <PRST>

  - Le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [PRÉREG. BAL. BLANC] est réglé sur [VAR.]

  - La fonction de suivi automatique des blancs est désactivée

  - L’enregistrement IR est désactivé

Haut de page