- Haut
- Connexion réseau
- Connexion réseau
- Fonctions disponibles

# Fonctions disponibles

Si la caméra est connectée à un réseau, les fonctions suivantes sont disponibles.

- Connexion à l’application CX ROP

- Fonction de diffusion continue

- Fonction NDI|HX

- Liaison P2 Cast

- Télécommande IP (réseau local câblé uniquement) de la caméra via un pupitre de contrôle de caméras (AW-RP150G)

Haut de page