- Haut
- Présentation
- Lors de la première mise sous tension

# Lors de la première mise sous tension

La caméra est livrée avec la région d’utilisation non définie.

[AREA SETTINGS] est affiché sur le moniteur LCD lorsque l’appareil est sous tension pour la première fois.

Suivez les conseils et effectuez les réglages dans l’ordre [AREA SETTINGS], [TIME ZONE], puis [CLOCK SETTING].

- Il existe deux méthodes d’utilisation, une méthode d’utilisation avec le multicadran ou la touche <>, la touche <>, la touche <> et la touche </>, ou une méthode d’utilisation en touchant le moniteur LCD.

[AREA SETTINGS]
[TIME ZONE]
[CLOCK SETTING]
Haut de page