- Haut
- Prise de vue
- Fonction multimanuelle

# Fonction multimanuelle

Utilisez le multicadran pour modifier les réglages et exécuter d’autres opérations sans afficher le menu.

Il est également possible d’effectuer des opérations en appuyant sur les touches </>, <>, <SET> et <EXIT>.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes.

Affichage de l’écran d’image de caméra | Fonction
--- | ---
[ ICONS] | Affiche l’écran des icônes de fonctionnement.
[ WB] | Permet de définir la valeur variable de la balance des blancs.
[ SHUTTER] | Permet de définir la vitesse d’obturation.
[ SYNCHRO] | Permet de définir la vitesse de l’obturateur synchro-scan.
[ FRAME RATE] | Permet de définir la fréquence d’images de la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable.
[ AREA] | Permet de régler la taille de zone/position de zone de la fonction de mode de zone.
[ AF AREA] | Permet de régler la largeur de la zone de mise au point automatique.

Affichage de l’écran des icônes de fonctionnement
Réglage de la valeur variable de la balance des blancs
Réglage de la vitesse d’obturation
Réglage de la vitesse de l’obturateur synchro-scan
Réglage de la fréquence d’images de la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable
Réglage de la taille de zone/position de zone de la fonction de mode de zone
Réglage de la largeur de la zone de mise au point automatique
Haut de page