- Haut
- Contrôle
- Fonction d’enregistrement d’images fixes

# Fonction d’enregistrement d’images fixes

Une image de la vidéo enregistrée peut être enregistrée en tant qu’image fixe.

Le nombre de pixels de l’image fixe à enregistrer est le même que le nombre de pixels de la vidéo enregistrée.

Sélectionnez en touchant ou en appuyant sur le multicadran pour la scène à enregistrer en tant qu’image fixe pendant la lecture.

L’image est enregistrée dans la carte mémoire en cours de lecture.

REMARQUE

- La lecture se met en pause lorsqu’une image est enregistrée.

- L’image fixe enregistrée ne peut pas s’afficher dans une vignette, ni être lue, copiée ou supprimée dans la caméra.

- [INVALIDE] s’affiche lorsque l’image fixe ne peut pas être enregistrée, dans les cas où il n’y a pas assez de capacité d’enregistrement restante dans la carte mémoire.

- L’image fixe ne peut pas être enregistrée pour le clip enregistré en réglant le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] sur [480-59.94i/AVCHD SA] ou [576-50.00i/AVCHD SA].

Haut de page