- Haut
- Fonctionnement
- Fonctionnement de base du menu
- Utilisation du menu

# Utilisation du menu

Différents réglages sont possibles à partir du menu.

Il existe deux méthodes d’utilisation : l’une avec le multicadran, l’autre en touchant le moniteur LCD.

## Lors de l’utilisation avec le multicadran

Utiliser le multicadran sur la caméra en la tournant dans la direction verticale ou en la poussant.

Il est également possible d’effectuer des opérations en appuyant sur les touches <>, <>, <>, </> et <SET>.

Fig. 1

Fig. 2

Appuyez sur la touche <MENU> sans enregistrement en cours.

Le menu s’affiche.

Sélectionnez le menu à régler.

Tournez le multicadran pour déplacer le curseur vers le menu à définir.

Il est également possible de déplacer le curseur en appuyant sur les touches <> et </>.

Appuyez sur le multicadran ou la touche <SET>.

Le menu inférieur s’affiche.

- L’écran de confirmation s’affiche en fonction du menu.

- Renouvelez l’opération en présence d’un niveau suivant.

- Dans certains menus, un écran permettant de définir la valeur numérique s’affiche sur l’écran d’image de caméra (Fig. 2).

- Dans certains menus, un message s’affiche si un menu ne peut pas être exécuté.

- Appuyez sur la touche <EXIT> ou <> pour revenir au niveau directement supérieur.

Sélectionnez l’élément à régler.

Tournez le multicadran pour déplacer le curseur vers l’élément à définir.

Il est également possible de déplacer le curseur en appuyant sur les touches <> et </>.

Appuyez sur le multicadran ou la touche <SET>.

Une case s’affiche à gauche de l’élément réglé. (Fig. 1)

- Appuyez sur la touche <EXIT> ou <> pour revenir au niveau directement supérieur.

Appuyez sur la touche <MENU> pour fermer le menu.

- En fonction de l’élément en cours d’opération, cette action permet de revenir automatiquement à l’écran précédent.

REMARQUE

- Sur l’écran permettant de définir la valeur numérique (Fig. 2), appuyez sur le multicadran en le tournant dans la direction souhaitée et fixez-le, ou maintenez les touches <> et </> enfoncées pour modifier la valeur à grande vitesse.

## Lors d’une utilisation en touchant le moniteur LCD

Utilisez-le en touchant le moniteur LCD.

Appuyez sur la touche <MENU> sans enregistrement en cours.

Le menu s’affiche.

Sélectionnez le menu à régler.

- Touchez le menu à régler. Le menu inférieur s’affiche.

- L’écran de confirmation s’affiche en fonction du menu.

- Renouvelez l’opération en présence d’un niveau suivant.

- Dans certains menus, un écran permettant de définir la valeur numérique s’affiche sur l’écran d’image de caméra.

  Pour modifier la valeur numérique, touchez []/[]et modifiez la valeur de réglage.

- Dans certains menus, un message s’affiche si un menu ne peut pas être exécuté.

- Touchez []/[] pour tourner la page.

  Il est impossible de toucher les icônes de touche quand il n’y a plus de pages.

- Pour revenir à un niveau plus élevé, touchez .

Sélectionnez l’élément à régler.

- Touchez l’élément à régler. Une case s’affiche à gauche de l’élément réglé.

- Pour revenir à un niveau plus élevé, touchez .

Sortez du menu en touchant , ou en appuyant sur la touche <MENU>.

- En fonction de l’élément en cours d’opération, cette action permet de revenir automatiquement à l’écran précédent.

Haut de page