- Haut
- Prise de vue
- Paramètres réglables lors de la prise de vue
- Fonction de mode de zone

# Fonction de mode de zone

Touchez le sujet pour appliquer divers effets adaptés à celui-ci.

- Fonctionnement de la mise au point automatique de zone

  Permet de régler la mise au point automatiquement en fonction du sujet touché.

- Fonction de niveau du diaphragme auto de zone

  Permet de régler le diaphragme automatiquement en fonction du sujet touché.

- Affichage de la luminosité de zone

  Affiche le niveau de luminance du sujet touché.

## Paramètres de fonctionnement du mode

Permet de définir le fonctionnement à assigner à la fonction de mode de zone à partir du menu [CAMÉRA].

Sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE ZONE].

- [BLOQUER] : n’assigne aucune fonction.

- [FOCUS] : permet de définir la fonction de mise au point de zone

- [DIAPH] : fonction de diaphragme de zone

- [Y GET] : affichage de la luminosité de zone

- [FOCUS/DIAPH] : fonctionnement simultané de la fonction de mise au point de zone et de la fonction de diaphragme de zone

- [FOCUS/Y GET] : fonctionnement simultané de la fonction de mise au point de zone et de l’affichage de la luminosité de zone

## Fonctionnement de la fonction de mode de zone

La fonction définie dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE ZONE] peut être utilisée en effectuant l’opération suivante lors d’une prise de vue ou en mode veille de prise de vue.

Appuyez sur la touche USER à laquelle la fonction définie dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE ZONE] est assignée ou touchez l’icône de touche USER.

- Le cadre de zone apparaît et s’affiche sur la partie droite de l’écran.

- Lorsque l’affichage de la luminosité de zone est activé, l’affichage central de la luminosité n’est pas disponible.

Touchez l’écran de prise de vue.

- Le cadre de zone s’affiche dans la zone touchée pour appliquer les effets définis dans le menu.

Appuyez à nouveau sur la touche USER ou l’icône de touche USER.

- Le cadre de zone disparaît et la caméra quitte la fonction de mode de zone.

REMARQUE

- La fonction de mode de zone est annulée lors de la mise hors tension ou de l’affichage de l’écran des miniatures.

Haut de page