- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Écran des miniatures

# Écran des miniatures

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL> pour afficher l’écran des miniatures tout en affichant l’écran d’image de caméra.

Appuyez à nouveau sur la touche <THUMBNAIL> pour afficher l’écran d’image de caméra.

Les clips au format de fichier d’enregistrement (P2/MOV/AVCHD) sélectionnés dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] s’affichent sur l’écran des miniatures.

En outre, le menu dans l’écran des miniatures peut être utilisé en appuyant sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

1. Affichage d’état du clip

   [TOUS SLOT] : affiche tous les clips enregistrés sur toutes les cartes mémoire dans chaque logement pour carte. S’affiche dans [TOUS SLOT] lorsque l’écran des miniatures s’affiche à partir de l’écran d’image de caméra.

   [SLOT1] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 1.

   [SLOT2] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 2.

   [SLOT1→SLOT2] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

   [SLOT2→SLOT1] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

   [MEME FORMAT] : affiche uniquement les clips enregistrés au même format que le format système.

   Les clips enregistrés au même format correspondent aux réglages actuels de chaque élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.]/[RÉS. ÉCHANTILLON AUDIO].

2. Affichage de fonction

   Ceci s’affiche pendant l’opération de copie, suppression, protection, etc.

3. Mode d’enregistrement

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque AVCHD est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque MOV ou AVCHD est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip P2 sur l’une des cartes mémoire.

   : s’affiche lorsque P2 ou MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip AVCHD sur l’une des cartes mémoire.

   : s’affiche lorsque P2 ou AVCHD est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip MOV sur l’une des cartes mémoire.

4. État de clip défectueux

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip P2 défectueux qui peut être réparé sur l’écran des miniatures.

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip P2 défectueux qui ne peut pas être réparé sur l’écran des miniatures.

   (Aucun affichage) : lorsqu’il n’y a aucun clip P2 défectueux sur l’écran des miniatures.

5. Affichage de l’état du support

   Le nombre de logements pour carte de la carte mémoire dans laquelle le clip en position de curseur est enregistré s’affiche en jaune.

6. Affichage de l’état de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB

   Affiche l’état de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB.

   (Aucun affichage) : non connecté via un réseau local câblé, un réseau local sans fil ou un partage de connexion par USB. Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [OFF].

   : il est réglé sur le réseau local câblé et le ROP n’est pas connecté.

   : il est réglé sur le réseau local câblé et le ROP est connecté.

   : il est réglé sur le réseau local sans fil et le ROP n’est pas connecté.

   : il est réglé sur le réseau local sans fil et le ROP est connecté.

   : il est réglé sur le partage de connexion par USB et le ROP n’est pas connecté.

   : il est réglé sur le partage de connexion par USB et le ROP est connecté.

7. Affichage de l’état de l’alimentation

   : affiche le niveau de charge restant de la batterie lorsqu’elle est la source d’alimentation.

   : s’affiche lors d’une alimentation avec l’adaptateur secteur.

8. Curseur

9. Clip qui est illisible

   S’affiche lorsque le clip ne peut pas être lu dans la caméra comme lors d’une infraction à une norme.

10. Touche de commutation de page

    Commute la page de l’écran des miniatures.

    [] : passe à la page précédente

    [] : passe à la page suivante

11. Barre de défilement

    Indique quelle partie de l’intégralité de la miniature est en cours de visionnage.

REMARQUE

- Lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, un clip enregistré sur plusieurs cartes mémoire s’affiche sous forme de clip unique.

## Affichage des clips dans l’écran des miniatures

1. Numéro de la vignette

   Affiche le numéro de la vignette de [0001] à [9999].

   En temps normal, le numéro assigné au clip s’affiche dans l’ordre d’enregistrement.

2. État de reprise de la lecture

3. Nombre de pixels d’enregistrement, fréquence du système

4. Format de fichier d’enregistrement, codec d’enregistrement

5. État de protection du clip

   Ceci s’affiche lorsque le clip est protégé.

6. Nom de clip/Code temporel standard

   Les huit premiers chiffres du code temporel lors du démarrage de la prise de vue d’un clip ou de l’affichage du nom de fichier du clip en caractères alphanumériques.

   Les informations à afficher sont définies dans le menu [VIGNETTE] → [AFFICHER] → [DONNÉE].

7. État de suppression de la sélection

8. Clip qui est illisible

   Ceci s’affiche lorsque le clip n’est pas lisible sur la caméra, car, par exemple, la fréquence du système est différente.

9. État de copie de la sélection

   Ceci s’affiche lorsque le clip est sélectionné.

10. État de sélection de la reconnexion

    Ceci s’affiche lorsque le clip à reconnecter est sélectionné.

11. Clip défectueux/clip inconnu

    : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux pouvant être réparé.

    : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux ne pouvant pas être réparé.

    : ceci s’affiche pour un clip P2 d’un format différent pour la norme P2.

12. Clip incomplet

    : ceci s’affiche pour un clip P2 lorsque le clip est enregistré sur plusieurs cartes mémoire, et que l’une de ces cartes mémoire n’est pas insérée.

## Affichage des informations de clip

Affiche les informations du clip où le curseur est placé.

Déplacez le curseur jaune dans le clip pour afficher les informations qui lui sont associées.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION].

Les informations de clip s’affichent.

#### Informations de clip

1. Clip qui est illisible

   Ceci s’affiche lorsque le clip n’est pas lisible sur la caméra, car, par exemple, la fréquence du système est différente.

2. Numéro de la vignette

3. État de protection du clip/clip défectueux/clip inconnu/clip incomplet

   : ceci s’affiche lorsque le clip est protégé.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux pouvant être réparé.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux ne pouvant pas être réparé.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 d’un format différent pour la norme P2.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 lorsque le clip est enregistré sur plusieurs cartes mémoire, et que l’une de ces cartes mémoire n’est pas insérée.

4. Image de vignette

5. Nom du clip

6. [TC DÉBUT]

   Affiche la valeur du code temporel au démarrage de l’enregistrement.

7. [UB DÉBUT]

   Affiche la valeur des bits d’utilisateur au démarrage de l’enregistrement.

8. [DATE]

   Affiche la date de l’enregistrement.

9. [HEURE]

   Affiche l’heure au démarrage de l’enregistrement.

10. [DUREE]

    Affiche la durée du clip.

11. [PIXEL/FRÉQ]

    Affiche le format d’enregistrement du clip.

12. [CODEC]/[CODEC/AUDIO]

    Affiche le format de fichier d’enregistrement et le codec d’enregistrement du clip.

    Affiche le nombre de bits de l’audio du clip lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

13. [VITESSE IMG]

    Affiche la fréquence d’images d’enregistrement du clip.

    S’affiche lorsque la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable est activée, et que le clip est enregistré dans une fréquence d’images différente de la fréquence du système

14. [GAMMA]

    Affiche le gamma du clip.

    Affiche [V-Log] pendant le réglage du menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] et l’exécution de l’enregistrement.

    S’affiche pendant le réglage du menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [P2]/[MOV] et l’exécution de l’enregistrement.

Haut de page