- Haut
- Prise de vue
- Fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable (VFR)/Fonction d’enregistrement super lent
- Super lent

# Super lent

Ceci permet une prise de vue haute vitesse de 120fps/100fps

Dans le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.], sélectionnez la résolution et le codec pour la vidéo d’enregistrement, et la fréquence pour la fréquence d’images de référence.

- Pour connaître les combinaisons disponibles, reportez-vous à la section « Sélection de la résolution, du codec et de la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo ».

Sélectionnez le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [ON].

- Ceci peut être réglé même avec la touche USER.

  Reportez-vous à la section « Fonctions assignées aux touches USER ».

Appuyez sur la touche REC.

L’enregistrement super lent démarre.

Haut de page