- Haut
- Prise de vue
- Ajustement de la balance des blancs et des noirs
- Réglage de la balance des blancs

# Réglage de la balance des blancs

Il faut procéder à un nouvel ajustement de la balance des blancs chaque fois que les conditions d’éclairage changent. Suivez les étapes ci-dessous pour ajuster la balance des blancs automatiquement.

#### Lors de l’enregistrement dans <A> du commutateur <WHITE BAL>

Passez en mode manuel à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>. (Prise de vue)

Réglez le commutateur <GAIN>.

Normalement, réglez-le sur [0dB] ou [ISO 800]. Si les conditions sont trop sombres, réglez le gain sur une valeur appropriée.

Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <A>.

Modifiez les réglages du commutateur <ND FILTER> en fonction des conditions d’éclairage.

Pour consulter des exemples de réglage du commutateur <ND FILTER>, reportez-vous à la section « Réglage de la luminosité ».

Placez le motif blanc à un point où les condition d’éclairage correspondent à celles de la source de lumière pour le sujet. Effectuez ensuite un zoom avant sur le motif blanc de sorte que la couleur blanche apparaisse sur l’écran.

Ajustez l’ouverture de l’objectif.

Ajustez le diaphragme de manière à ce que la luminosité de Y GET soit d’environ 70%.

Appuyez sur la touche <AWB>.

La balance des blancs est automatiquement ajustée.

#### Motif blanc

- Vous pouvez également utiliser un objet blanc (vêtement ou mur) près du sujet pour le motif blanc.

- La taille requise du motif blanc est la suivante.

  Au moins 1/2 de la largeur de l’écran

  Au moins 1/2 de la hauteur de l’écran

- Éloignez tous les projecteurs puissants de l’écran.

- Le motif blanc doit être placé au centre de l’écran.

#### Messages affichés sur le viseur et sur le moniteur LCD

- Lorsque la fonction de suivi automatique des blancs (ATW) est activée, l’ajustement de la balance des noirs n’est pas disponible.

État | Message | Remarque
--- | --- | ---
Pendant le réglage | [AWB A ACTIF] |
Réglage terminé | [AWB A OK 3200K] | La valeur ajustée est automatiquement enregistrée dans la mémoire spécifiée (A ou B).
Lorsque la température de couleur du sujet est inférieure à 2 000 K ou supérieure à 15 000 K | [AWB NOK <COULEUR TEMP BASSE>] [AWB NOK <COULEUR TEMP HAUTE>] | [AWB NOK <COULEUR TEMP BASSE>] indique que la température est inférieure à la température affichée. [AWB NOK <COULEUR TEMP HAUTE>] indique que la température est supérieure à la température de couleur affichée.

#### Réglage [RÉG. TEMP COULEUR Ach]/[RÉG. TEMP COULEUR Bch]

- La teinte des couleurs peut être modifiée une fois que la balance des blancs a été automatiquement ajustée, après le réglage de chaque élément dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. TEMP COULEUR Ach]/[RÉG. TEMP COULEUR Bch].

- Lorsqu’une des valeurs [TEMP COULEUR], [GAIN R], [GAIN B] et [AXE V] est ajustée, les trois autres sont modifiées.

- Si vous recommencez l’exécution de la balance des blancs, cela réinitialise [TEMP COULEUR], [GAIN R], [GAIN B] et [AXE V].

## Si vous n’avez pas le temps de régler la balance des blancs

Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <PRST>.

- [3200K], [5600K] et les valeurs définies dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [BALANCE BLANC VAR.] commutent dans l’ordre à chaque pression sur la touche <AWB>.

Lorsque [VAR.] est sélectionné, tournez le multicadran pour régler n’importe quelle valeur de la balance des blancs comprise entre [2000K] et [15000K].

- L’affichage de la valeur [VAR.] n’est pas toujours assuré. Servez-vous de cette valeur comme d’une valeur de référence.

## Lorsque la balance des blancs n’a pas été réglée automatiquement

Lorsque la balance des blancs n’a pas été ajustée avec succès, un message d’erreur s’affiche sur les affichages de l’écran du viseur et du moniteur LCD.

Message d’erreur | Signification | Solution
--- | --- | ---
[AWB NOK <LUMIÈRE FAIBLE>] | L’éclairage est insuffisant. | Augmentez la quantité de lumière ou augmentez le gain.
[AWB NOK <NIVEAU DÉPASSÉ>] | Il y a trop de lumière. | Diminuez la quantité de lumière ou diminuez le gain.
[AWB NOK <COULEUR TEMP BASSE>] ou [AWB NOK <COULEUR TEMP HAUTE>] | La température de couleur est trop élevée, ou trop basse. | Utilisez le filtre ou la source de lumière appropriée.

## Réglage manuel de la température de couleur

La température de couleur de la balance des blancs peut être ajustée dans le menu de réglage.

Appuyez sur la touche <AWB> pour sélectionner le mode [BALANCE BLANC VAR.].

Dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [BALANCE BLANC VAR.], réglez la température de couleur.

Ceci peut être réglé entre [2000K] et [15000K].

REMARQUE

- La température de couleur peut également être commandée par le multicadran. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la valeur variable de la balance des blancs ».

## Affichage des écrans du viseur et du moniteur LCD liés à la balance des blancs

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affichage de l’état de l’écran ».

## Réglages de la fonction de suivi automatique des blancs (ATW)

La caméra est équipée d’une fonction de suivi automatique des blancs (ATW) qui ajuste automatiquement la balance des blancs des images en fonction des conditions d’éclairage.

La fonction de suivi automatique des blancs peut être assignée à chacune des positions <A>, <B> et <PRST> du commutateur <WHITE BAL>. Réglez la fonction avec le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [ATW].

Notez que si la fonction de suivi automatique des blancs est assignée à la touche USER, elle suit le fonctionnement de la touche USER.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribution d’une fonction aux touches USER ».

## Annulation du suivi automatique des blancs

Appuyez à nouveau sur la touche USER à laquelle la fonction de suivi automatique des blancs est assignée, touchez l’icône de touche USER ou changez la position du commutateur <WHITE BAL>. Notez que si la fonction de suivi automatique des blancs est réglée sur la position <WHITE BAL> du commutateur, elle ne peut pas être annulée à l’aide de la touche USER.

REMARQUE

- Cette fonction n’offre pas une balance des blancs précise à 100%. Notez que la performance relative aux changements de conditions d’éclairage ambiantes et la performance de la balance des blancs présentent un certain degré de latitude.

Haut de page