- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de contrôle du noir

# Fonction de contrôle du noir

Cette fonction permet de définir le niveau de noir qui doit être la référence de luminance.

#### Paramètres généraux

[PIED. MAITRE] : permet de définir le niveau de noir de référence. Lorsque ce réglage est modifié, RGB l’est également. Le signe − assombrit la couleur noire, tandis que le signe + l’éclaircit.

#### Paramètres avancés

Configuré avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CONTRÔLE RGB NOIR].

[R PED] : permet de définir le niveau du piédestal de Rch.

[G PED] : permet de définir le niveau du piédestal de Gch.

[B PED] : permet de définir le niveau du piédestal de Bch.

[PEDESTAL OFFSET] : permet de conserver ou non les valeurs définies pour chaque élément de [R PED], [G PED] et [B PED] ou de les réinitialiser lorsque l’ajustement de la balance des noirs automatique est effectué.

REMARQUE

- La fonction de contrôle du noir est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page