- Haut
- Description des pièces
- Fonctionnement de base
- Utilisation tactile du moniteur LCD

# Utilisation tactile du moniteur LCD

Le moniteur LCD peut être utilisé en le touchant directement avec le doigt.

Ne touchez pas le moniteur LCD avec un objet pointu dur, comme un stylo à bille.

#### Toucher

Une opération permettant d’appuyer et de relâcher le moniteur LCD. Un élément ou une icône peut être sélectionnée, ou un élément peut être exécuté.

- Pour sélectionner une icône, appuyez sur le centre de l’icône.

- Il ne fonctionnera pas en touchant un emplacement différent du moniteur LCD.

#### Glissement

L’opération permettant de déplacer un doigt en appuyant sur le moniteur LCD. Une opération de lecture telle que la lecture rapide ou la lecture directe, etc. peut être effectuée.

#### Toucher et maintien

Une opération consistant à appuyer et à maintenir enfoncé, puis à relâcher le moniteur LCD. Les valeurs du menu ou les pages de l’écran des miniatures peuvent être modifiées en continu.

REMARQUE

- Pour plus de détails sur l’utilisation du menu, reportez-vous à « Lors d’une utilisation en touchant le moniteur LCD ».

Haut de page