- Haut
- Préparation
- Attribution d’une fonction aux touches USER

# Attribution d’une fonction aux touches USER

Touche <USER 1>

Touche <USER 2>

Touche <USER 3>

Touche <USER 4>

Touche <USER 5>

Touche <USER 6>

Touche <USER 7>

La fonction sélectionnée peut être assignée aux touches USER.

Les touches USER ont sept touches USER de la caméra (touches <USER 1> à <USER 7>) et cinq icônes de touche USER affichées sur le moniteur LCD (icônes de touche [ASSIGN8] à [ASSIGN12]).

Les touches <USER 1> à <USER 7> peuvent être utilisées comme touches USER lorsque l’écran d’image de caméra s’affiche.

Les icônes de touche [ASSIGN8] à [ASSIGN12] peuvent être utilisées comme touches USER lorsque l’écran des icônes de fonctionnement s’affiche.

Sélectionnez la fonction à assigner à chacune dans le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN12].

#### Fonctions assignées aux touches USER dans les réglages d’usine

Touche USER | Fonction
--- | ---
Touche <USER 1> | [O.I.S.]
Touche <USER 2> | [ZEBRA]
Touche <USER 3> | [WFM]
Touche <USER 4> | [NIVEAU DIAPH A.]
Touche <USER 5> | [SEL SLOT]
Touche <USER 6> | [DIAPH]
Touche <USER 7> | [AWB]
[ASSIGN8] | [ENREG. IR]
[ASSIGN9] | [MACRO FOCUS]
[ASSIGN10] | [ZONE]
[ASSIGN11] | [ATW VERR.]
[ASSIGN12] | [MENU]

Fonctions assignées aux touches USER
Vérification de la fonction assignée aux touches USER
Haut de page