- Haut
- Prise de vue
- Fonction multimanuelle
- Réglage de la vitesse d’obturation

# Réglage de la vitesse d’obturation

Tournez le multicadran pour afficher [ SHUTTER].

Appuyez sur le multicadran.

L’affichage de la vitesse d’obturation est mis en surbrillance en orange.

Tournez le multicadran pour sélectionner la vitesse d’obturation.

Appuyez sur le multicadran.

Le réglage passe à la valeur affichée et se ferme.

Les réglages du balayage synchrone démarrent lorsque l’affichage de la vitesse d’obturation est un décimal.

Appuyez sur la touche <EXIT> pour quitter sans modifier le réglage.

REMARQUE

- [ SHUTTER] s’affiche lorsque la fonction d’obturateur est activée et réglée sur l’obturateur manuel.

- Appuyez sur la touche <SHUTTER> pour activer/désactiver la fonction d’obturateur.

Haut de page